ACM-2023-01-07

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 01
Autor: Thomas Elbracht
Programm: GARDEROBE.LSP 
Funktionalität: Garderobe aus Volumenkörpern erstellen 
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: GARDEROBE
Bezug: Online


Beschreibung
============

Garderobe im Retrostil der 1970er

Standard-AutoCAD bietet verschiedene Wege, um 3D-Modelle aus Netzen, Volumenkörpern oder extrudierte Konturen 
zu erstellen. Mit den Kenntnissen der unterschiedlichen Möglichkeiten und das fertige Objekt vor Augen, gilt 
es nun, über die Vorgehensweise zu entscheiden. Im vorliegenden Fall sollen große Rundungen an die Ecken. Mit 
einem 3D-Grundkörper als Ausgangsobjekt lässt sich das bewerkstelligen, verlangt allerdings etliche 
Benutzereingaben. In einer Routine gelingt das am einfachsten mit Rechtecken, die je nachdem, abgerundet und 
extrudiert werden. Eine einfache Garderobe beinhaltet Kleiderhaken auf einer Platte befestigt, ein kleines 
Regal als Ablage und wenn es denn sein soll, einen Spiegel. Alles in allem ist da einiges an Mobiliar zu 
zeichnen. 
Wenn eine Standardgarderobe öfter zu planen ist, lohnt sich eine LISP-Routine. So bietet das Programm Routine 
GARDEROBE.LSP mit wenigen Eingaben einen ansehnlichen Vorschlag.Nach Aufruf erscheint eine Dialogbox, in deren 
rechten Teil die Größen des Garderobenteils sowie die der Ablage als Parameter mit sinnvollen Werten hinterlegt 
sind. Der Punkt „Garderobengesamtbreite“ zeigt das Maß der Garderobe plus Ablage an. Mit Veränderung der 
Breitenmaße ergibt sich ein anderes Gesamtmaß. Die Platte des linken Teils muss nicht die volle Höhe haben. 
Ihre Höhe ergibt sich aus der Garderobenhöhe minus Abstand vom Boden. Der Einfachheit halber entsprechen die 
Garderobenhaken einem Standardmodell, diese werden nur gezeichnet. 
Die Position der Haken ergibt sich aus dem Abstand vom Rand, jeweils rechts und links und auf der restlichen 
Plattenbreite werden je nach Eingabe weitere Haken verteilt. Das Maß „Hakenhöhe“ entspricht dem Anschraubpunkt. 
Über den Button „Ablagemaße“ gelangt man zur Dialogbox „Ablage und Spiegel“. Hier sind Breite, Höhe, Tiefe und 
Materialdicke der Ablage zu bestimmen. Ebenso verfährt man mit dem Spiegel. Passend zu den Rundungen der 
Garderobenplatte und der Ablage, ist hier ein runder Spiegel vorgesehen. Er wird durch einen Zylinder dargestellt, 
wobei die Höhenangabe dem Zentrum des Volumenkörpers entspricht. 
Die Layerfarben sind entsprechend der individuellen Darstellung von Holz oder Stahl vorgegeben und erleichtern 
ein anschließendes Rendern. Ist man mit den Eingabewerten einverstanden und klickt OK, verschwindet die Dialogbox 
und fragt nach dem Einfügepunkt vorne links unten. Sodann werden die gesamten Objekte dreidimensional erstellt. 
Sollte das erste Ergebnis nicht gefallen, rufen Sie die Routine ein zweites Mal auf und ändern die entsprechenden 
Parameter.