ACM-2024-01-05

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 01
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_GKANTE.LSP
Funktionalität: mit Strichen versehene grafische Musterkante nach Zufallsprinzip erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2024
Befehle: ACM_GKANTE
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
ZufälligeCAD-Musterkante

Muster und Konturen von CAD-Zeichnungen sind in der Regel exakt, akkurat, gleichmäßig und weisen keinerlei 
Unregelmäßigkeiten auf. Das ist ein Vorteil bei Analysen und Mengenermittlungen. Bei rein grafischen 
Darstellungen wirkt das aber oft steril. Es fehlen die kleinen Unregelmäßigkeiten einer Handkolorierung. 
Um einen solchen Effekt bei einer Musterkante in CAD nachzubilden, lässt sich gut das Tool ACM_GKANTE.LSP 
verwenden.
Mit diesem Programm kann manStriche entlang der jeweils ausgewählten Konturenkante in einem vorgegebenen 
Abstand mit aktueller Farbe auf dem aktuellen Layer einfügen – ähnlich wie beim Messen-Befehl. Je nach 
voreingestellten Toleranzwerten werden dabei Parameter wie Linienstärke und -länge, Versatzabstand zur Kontur, 
Transparenz und Winkelstellung zur X-Achse des aktuellen BKS im jeweils voreingestellten Toleranzbereich der 
einzelnen Linie zufällig zugeordnet. So lassen sich je nach Parameterkonstellation die verschiedensten 
grafischen Effekte erzielen. Gefällt einem das zufällige Muster nicht, kann man nach Abschluss des Toolbefehls 
die Mustereinfügung mit dem ZURÜCK-Befehl rückgängig machen und das Erstellen erneut starten bis einem das 
zufällig erzeugte Muster gefällt oder man die geeigneten Parameterwerte gefunden hat.
Die erstellten Polylinien sind nicht assoziativ und lassen sich im Anschluss auch einzeln modifizierenoder 
löschen, um noch einen stärkeren Unregelmäßigkeitscharakter zu erzielen. Möchte man beide Seiten einer 
Kontur mit Strichmuster versehen, ist der Toolbefehl zwei Mal, aber mit unterschiedlicher Winkelausrichtung 
aufzurufen.