ACM-2024-01-08

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 01
Autor: Dieter Ribbrock
Programm: DR_PLATTE_A.LSP 
Funktionalität: Möbelbau-Plattenkonstruktion mit Anleimer 
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: DR_PLATTE_A
Bezug: Online

Beschreibung
============

Platte mit Massivholzkante

Mit der Routine DR_PLATTE_A.LSP lassen sich zu beschichtende Plattenwerkstoffe,die im Tischler- oder 
Schreinerhandwerk und der Möbelindustrie zum Einsatz kommen,auf einfache und schnelle Art normgerecht 
zeichnen. Dabei geht es beispielsweise um Flachpressplatten gemäß DIN EN 312. Die Besonderheit ist, dass 
neben dem Plattenmaterial auch die zugehörige Kantenausführungkonstruktiv mitberücksichtigt wird–hier in 
Form eines Massivholzanleimersnebst Plattenbeschichtung.
Mit dem Programm lassen sich Plattenzeichnungen für den Innenausbau und Möbelbau anfertigen. Zudem kann 
man die Plattenstärke, die Abmessungen des Massivholzanleimers sowie die Art der Plattenbeschichtung im 
Kantenbereich über eine Dialogbox steuern.Die zeichnerische Aufbereitung der Platte erfolgt durch Eingabe 
der Längenabmessung und der gewünschten Ausrichtung der Platte im Zeichenfenster.
Nach Festlegung der Plattenart in der Dialogbox, etwa „P2“ für eine Flachpressplatte nach DIN EN 312 zur 
Verwendung im Trockenbereich, mit spezifischem Gewicht von 680 bis 750 kg/m³, lässt sich ebenfalls in der 
Dialogbox das Rohmaß für die Plattendicke eingegeben. Im nächsten Schritt wird dort dann auch die Stärke 
der Kante (des Massivholzanleimers) erfasst. Als nächstesmuss die Eingabe erfolgen, ob die Kantenausführung 
als „Anleimer“ oder als „Unterleimer“– also mit überfurnierter Kante – ausgeführt werden soll.
Die Eingabefelder befinden sich in der Dialogbox oberhalb des Vorschaubilds mit passenden Vorgaben und 
lassen sich wahlweise überschreiben:Bezeichnung/Kurzzeichen der Platte, Rohdicke, Anleimerstärke und 
überfurniert.
Nach dem Erfassen der Daten und Bestätigung mit OK wechselt die Routine in den Zeichenbereich. Ein Anfangspunkt 
der Platte wird durch Zeigen und Picken festgelegt, ist die Plattenrichtung über den Mauszeiger anzugeben. Die 
Position/Länge der Platte kann durch Picken der Maustaste oder durch zusätzliche Längeneingabe über die Tastatur 
erfolgen und die Ausrichtung der Platten um den Anfangspunkt in einem beliebigen Winkel bis zu 360 Grad. Die 
Ausrichtung der Plattentexte wird daran angepasst. 
Abschließend ist noch festzulegen, ob die Platte rechtsseitig, also unterhalb der Führungslinie (Eingabe von <N>) 
oder linksseitig, oberhalb der Führungslinie gezeichnet werden soll(Eingabe von <J>).Zur weiteren 
Detailbearbeitung kann man zudem durch Setzen des Schaltknopfs „Auf Grenzen zoomen“ die erstellte 
Plattenkonstruktion heranzoomen. 
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Struktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebene 
Layer gelegt werden. „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren 
erfüllen ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919.
Für die tägliche Arbeit mit dem Programm, kopiert man die Dateien in ein Verzeichnis, auf das der 
Supportdatei-Suchpfad von AutoCAD verweist. Sollte AutoCAD keinen Pfad vorgeben, ist ein neues Verzeichnis 
im Suchpfad anzulegen.