ACM-2025-01-08

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 01
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_FEDER-HOK.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit gefederter Fuge und Hohlkehlen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_FEDER-HOK
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung 

Diese Routine dient der zeichnerischen Erstellung einer unverleimten Breitenverbindung mit gefederten Fugen 
und Längskanten mit Hohlkehlen. Bei der Massivholzfertigung, so auch für Breitenverbindungen aus Massivholz, 
ist die Grundkonstruktion des Massivholzprodukts materialgerecht auszuführen. Die Bretter müssen so verbaut 
werden, dass sie einzeln arbeiten, also quellen und schwinden können.
Mit dem Programm FR_BV_FEDER-HOK.LSP lassen sich die Konstruktionsdaten einer gefederten Breitenverbindung 
mit Längshohlkehlen nach Wunsch individuell festlegen. Die Hohlkehle fungiert dabei als zusätzliche Schattenfuge, 
wodurch das Arbeiten des Holzes weniger in Erscheinung tritt. 
Das Programm erstellt einfache Breitenverbindungen mit Federn und Längshohlkehlen. Die einzelnen Bretter werden 
an den Längskanten mit einer Hohlkehle ausgeführt sowie auf "Tiefe und Breite2 genutet. In der Dialogbox sind 
passende Voreinstellungen für eine technisch richtige Ausführung hinterlegt. So sollte die Nuttiefe zwischen 
1/3 bis 1/2 der Brettdicke betragen und die Nutbreite wird auf 1/4 der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der 
Bretter sollte wegen ihrem Schwundverhalten möglichst kleiner 120 mm sein.
Nach dem Start des Programms erscheint eine Dialogbox. Nachdem im ersten Schritt im unteren Teil der Maske die 
Konstruktionsdaten eingegeben wurden, kann der Anwender entweder auf der linken Seite über eine Listbox oder 
durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds aus den drei Ausführungsvarianten 
- linkes Brett, mittleres Brett, rechtes Brett - wählen. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die 
Dialogbox, je nach Klick in der unteren oder oberen Bildhälfte, auf die nächste Brettkonstruktion. Die Vorgaben 
der Dialogbox lassen sich nach Bedarf überschreiben:
Lm: Brettbreite
D1: Brettdicke
D2: Nuttiefe (zwischen D1/3 und D1/2 empfohlen)
D3: Nutbreite (wird auf 1/4 D1 berechnet)
Ho1: Hohlkehlenradius (< 1/3 D1 empfohlen)
KZ: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA: Schraffurabstand
ScW: Schraffurwinkel
Zudem bietet die Dialogbox die Möglichkeit zur weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfs 
"Auf Grenzen zoomen". Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen 
Objekte auf vorgegebene Layer gelegt werden. "LT-A" und "LT-B" werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung 
an die im Tischlerhandwerk gültige DIN 919 "Technische Zeichnungen - Holzverarbeitung - Grundlagen" angelegt. 
Die erzeugten Schraffuren erfüllen ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919. 