ACM-2025-01-07

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 01
Autor: Thomas Elbracht
Programm: GARDEROB.LSP 
Funktionalität: 3D-Garderobe aus Volumenkörpern
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: GARDEROB
Bezug: Online


Beschreibung
============

Eine Garderobe zum Ablegen 

Nach Durchschreiten einer Haustür landet man bei vielen Häusern im Flur. Meist ein langer, schmaler Raum, 
um Kleidung oder kleinere Dinge abzulegen. Dafür benötigt man eine Kleiderstange, ein Ablagebrett und 
eventuell eine Schublade. Das Möbel sollte nicht zu weit in den Raum hineinragen, und es ist sinnvoll, 
spitze Ecken abzurunden. Allein daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen. Besondere Formen lassen 
sich mit einer Routine durch geschlossene Konturen entwickeln. Beginnend mit einem Rechteck, lassen sich 
danach bestimmte Ecken abrunden. Wird diese Kontur dann extrudiert, entsteht ein Volumenkörper. Für unser 
kleines 3D-Regal als Ablage sind das bereits einige Befehle, aber damit ist die Garderobe noch nicht 
vollständig. Sollte diese Art von Möbel öfter vorkommen, ist eine Routine angesagt.
Mit Start des Programms GARDEROB.LSP erscheint eine Dialogbox zum Überblick der verschiedenen Parameter. 
Im rechten Teil werden mit wenigen Eingaben die Maße der Garderobe sowie Details zur Ausführung abgefragt.
Im Bildteil links gibt es dazu entsprechende Erklärungen. Alle Bauteile stehen in einer konstruktiven 
Beziehung zueinander.
Im oberen Teil wird die Gesamtbreite der Garderobe angezeigt. Sie ergibt sich durch die Addition von 
"Regalbreite", "Dicke Garderobenseite" und "Breite der Mützenablage". Das Ändern eines der Parameter berechnet 
die Gesamtbreite neu. Die Angabe "Regalhöhe" definiert den Abstand von der oberen Regalplatte inklusive der 
unteren Platte. Die integrierte Schublade braucht im Normalfall keine besondere Höhe, denn oft nutzt man 
diese nur für Kleinteile. Die Schubladenhöhe wird also mit der "Regalhöhe" bestimmt. 
In dieser Routine erhalten die vorderen Ecken keine kreisförmige Abrundung, sondern die elegantere eines 
Ellipsenbogens. Dazu gibt es die beiden entsprechenden Eingaben, Ellipsenlänge und Ellipsenbreite. Das Maß 
"Regal Abstand Boden" bezieht sich auf die obere Fläche des Regals. Hier ist ein Maß einzugeben, damit 
Mitbringsel bequem abzulegen sind. 
In manchen Situationen ist es schöner, die Garderobenseite nicht auf den Boden zu stellen. Dafür gibt es 
den Parameter "Garderobenseite abrunden", standardmäßig wird nur oben abgerundet. Der Klick auf den 
Radio-Button oben + unten fragt den Abstand vom Boden ab mit gleichzeitigem Abrunden oben und unten. Durch 
das Anheben der Seite lässt sich darunter durchwischen, was praktisch erscheint. Folglich ist die komplette 
Garderobe an der Wand zu fixieren. 
Unter dem Brett der Mützenablage ist eine Kleiderstange platziert. Die Höhe der Mützenablage ist also in 
Abhängigkeit der bequemen Nutzung der Kleiderstange zu sehen. Als i-Tüpfelchen gibt es einen Kleiderbügel 
dazu, um dem Ganzen wohnliches Flair zu vermitteln. Und zu guter Letzt erfolgt mit der Option "Ablage" über 
die Radio-Button links oder rechts die Platzierung des Regalteils. Ist man mit den Eingabewerten einverstanden 
und klickt OK, verschwindet die Dialogbox und fragt nach dem Einfügepunkt hinten links. Das Ergebnis wird mit 
den visuellen Stilen "Realistisch" oder "Schattierung mit Kanten" in 3D sichtbar. 