ACM-2026-01-05

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 01
Autor           : Silke Molch
Programm        : ACM_MTEST.LSP
Funktionalität  : Modulmaßsegmentlängen prüfen
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2026
Befehle         : ACM_MTEST
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============
                                                                 
Segmentlängen prüfen

In der Praxis werden Konstruktionen oft auf der Basis von Modulmaßen entworfen und gefertigt. Besonders im 
seriellen Bauen spielen Modulmaße eine nicht unerhebliche Rolle und müssen von vielen Gewerken berücksichtigt 
und eingehalten werden.
Bekommt man im Rahmen gewerkeübergreifender Zusammenarbeit viele und teilweise komplexe Geometrien übergeben, 
ist es schwierig, Objekte/Objektsegmente mit einer vom Modulmaß (oder dessen potenzieller ganzzahliger 
Modulmaßvervielfältigungsmaßen) abweichenden Segmentlänge zu identifizieren. Gerade bei LW-/Polylinienzügen 
mit vielen Segmenten ist eine manuelle Überprüfung jedes einzelnen Segments sehr aufwändig. 
Zum Überprüfen einzelner Segmentlängen von linienförmigen Objekten (Bogen, Spline, Kreis, Ellipse, Linien, 
LW-Polylinien) kann das Tool ACM_MTEST genutzt werden. Je nach Voreinstellung wird bei allen Objektsegmenten 
mit einer Segmenteinzellänge,die innerhalb des voreingestellten Prüfbereichs über den „von-bis“-Prüfbereichswerten 
liegen, getestet,ob sie dem voreingestellten Modulmaß/dessen ganzzahligem Vervielfältigungswert entsprechen. 
Weichen die einzelnen Segmentlängen ab, werden zur Demonstration Kopien der einzelnen abweichenden Segmente auf 
den voreingestellten Layer für Prüfobjekte gelegt, die nach deren Evaluierung wieder gelöscht werden können. 
Da bei der Segmentlängenermittlung sehr genau gerechnet wird, kann es im Vergleich zur kommastellenbegrenzten 
Anzeige mithilfe üblicher AutoCAD-Anzeigebefehle zu Abweichungen über gedachte Längenangaben kommen. Aus diesem 
Grund werden während der Prüfung die wahren vollständigen Segmentlängen mit angezeigt. So kann man einschätzen, 
ob man für die Längenprüfung mit einem zusätzlichen voreinstellbaren Toleranzmaß arbeiten muss. Mit diesem kann 
die zulässige Abweichung vom einzuhaltenden Modulmaß/dem ganzzahligen Vielfachen voreingestellt werden. So kann 
man veranlassen, dass Objekte, die etwa ab der 14. Nachkommastelle vom Modulmaß abweichen, als identisch zu 
betrachten sind. Das ist besonders bei bogenartigen Elementen von Bedeutung.
