ACM-2026-01-04

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 01
Autor           : Jörn Bosse
Programm        : SPERRFLAECHEN.LSP
Funktionalität  : 2D-Sperrflächen erzeugen
Format          : LISP
Lauffähig       : ab AutoCAD 2021
Befehle         : SPF
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============

2D-Sperrflächen erzeugen

In Lageplänen werden außer den Fahrbahnmarkierungen auch die Sperrflächen dargestellt, die meist aus einer 
Begrenzung mit einer festen Linienbreite und den einzelnen Sperrlinien bestehen. Die Sperrlinien haben 
ebenfalls eine feste Breite, die abweichen kann zur Breite der Begrenzung. Weiter werden die Sperrlinien 
parallel zueinander mit einem einheitlichen Abstand erstellt.Solche Sperrflächen kann es auch in 
Gebäudegrundrissen geben, etwa ineiner Werkshalle.
Mit dem Programm SPERRFLAECHEN.LSP lassen sich Sperrflächen über eine Solid-Flächenfüllung und/oder über 
die Konturlinien dieser erzeugen. Als Grundlage für die Begrenzung kann manzwei offene Polylinien wählen, 
die sich an zwei Punkten schneiden oder berühren. Dabei wird die eingeschlossene Fläche ermittelt, in denen 
die Sperrlinien erzeugt werden. Alternativ kann die Fläche auch über eine geschlossene Polylinie erzeugt werden.
Für die Sperrlinien wird eine Linie festgelegt, entweder über zwei Punkte oder über eine Linie oder gerade 
Polylinie mit zwei Stützpunkten. Diese wird dann in beide Richtungen parallel um das Abstandsmaß versetzt, 
bis die eingeschlossene Fläche der Begrenzung gefüllt ist. Die Linienstärken für Begrenzung und Sperrlinien 
lassen sich mit unterschiedlichen Breiten festlegen.
Der Ablauf des Programms ist recht einfach: Nach dem Start werden die Parameter für die zu erstellende 
Sperrfläche eingegeben, unter anderem:
-	Layer für Solid-Schraffur und Konturlinien
-	Auswahl der Umgrenzung über eine geschlossene Polylinie oder zwei offene Polylinien
-	Breite für Umgrenzung und Sperrlinien
-	Picken einer Linie oder Bestimmung der Linie über zwei Punkte für Position und Ausrichtung der Sperrlinien
-	paralleler Abstand für die Sperrlinien
Entsprechend der Einstellungen werden dann die (Poly-)Linien gewählt und – falls geometrisch möglich – 
wird die Sperrfläche erzeugt.
