ACM-2026-01-08

Jahrgang	: 2026
Ausgabe		: 01
Autor		: Felicitas Ribbrock
Programm	: FR_BV_UESHOK.LSP 
Funktionalität	: überschobene Schalung mit Hohlkehlen am Oberbrett
Format		: LISP
Lauffähig ab 	: AutoCAD 2023
Befehle		: FR_BV_UESHOK
Bezug           : Online

Beschreibung 												.
============

Überschobene Schalung mit Holzkehleam Oberbrett

Bei der Verwendung von Massivholz sind die Grundkonstruktionen – losgelöst vom Entwurf – materialgerecht 
auszuführen. Dieses gilt auch für die Fertigung von Breitenverbindungen im Vollholzbereich. Dadurch wird 
garantiert, dass das Massivholz quellen und schwindenkann.
FR_BV_UESHOK.LSP ist eine Routine, mit der sich eine überschobene Schalung mit Hohlkehle am Oberbrett 
individuell erstellen lässt. Die Aufbereitung dieser Breitenverbindung, die unter anderem typisch für 
Einrichtungen im Alpenraum ist, erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur Programmroutine 
gehörenden Dialogbox.
Das Programm erstellt die Breitenverbindung nach dem Prinzip der überschobenen Schalung. Die Bretter werden 
an den Kanten so genutet, dass Nutwangendicke und die Nutbreite gleich sind und sie sich so überschoben 
zusammenstecken lassen. Durch die Kombination mit Oberbrettern, die an der Längskante eine Hohlkehle haben, 
entsteht ein rustikales Erscheinungsbild.
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für 
die technisch einwandfreie Ausführung garantieren. So entspricht der Vorgabewert für die Nuttiefe der halben 
Brettdicke, die Nuthöhe wird generell auf 1/3 von der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der einzelnen 
Bretter sollte wegen ihres Schwundverhaltens unter 120 mm betragen.
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Im unteren Teil der Maske werden die Konstruktionsdaten 
eingegeben, danach wählt man über eine Listbox(oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen 
Vorschaubilds) aus den vier Ausführungsvarianten: „Linkes Startbrett, Oberbrett mit Hohlkehle, unteres 
Konstruktionsbrett oder rechtes Abschlussbrett“. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox 
je nach Klickposition auf die vorherige oder nächste Brettkonstruktion. Die Vorgaben der Dialogbox lassen sich 
überschreiben, zudembeinhaltensie die Möglichkeit einer weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des 
Schaltknopfs „Auf Grenzen zoomen“.
Lm	: Brettbreite
D1	: Brettdicke
D2	: Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
HO1	: Hohlkehlenradius
KZ	: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA	: Schraffurabstand
ScW	: Schraffurwinkel

Die hinterlegteLayerstrukturbezieht sich auf die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“. Auch die benutzen Schraffurmuster erfüllen 
die Vorgaben nach DIN. Das Programm wird über den Befehl APPLOAD geladen und durch die Eingabe „FR_BV_UESHOK“ 
in der Befehlszeile gestartet.

