ACM-2026-01-06

Jahrgang	: 2026
Ausgabe		: 01
Autor		: Gerhard Rampf
Programm	: ACM-LSTAERKESETZEN.LSP
Funktionalität	: die aktuelle Linienstärke einstellen
Format		: LISP
Lauffähig ab	: AutoCAD 2015
Befehle		: ACM-LSTAERKESETZEN
Bezug		: online 


Beschreibung 												.
============

Die aktuelle Linienstärke einstellen

Um einen Linienstärkewert zur aktuellen Zeichnungslinienstärke zu erheben, mit der dann alle neu erstellten 
Objekte ausgestattet werden, gibt es mit den AutoCAD-Standardwerkzeugen mehrere Wege, beispielsweise das 
Fenster „Eigenschaften“ oder das schlichte Eintippen von „CELWEIGHT“ in der Befehlszeile mit anschließender 
manueller Eingabe des gewünschten Werts. 
Einen Spezialisten für diese Aufgabe gibt es nicht. Diese Lücke schließt jetzt das Tool ACM-LSTAERKESETZEN.LSP, 
das drei Möglichkeiten für die Festlegung der in der Systemvariable CELWEIGHT gespeicherten aktuellen 
Linienstärke bietet: 
1. Man übernimmt im Schnelldurchgang durch Drücken der Eingabetaste den stets als Vorgabe angebotenen, zuletzt 
   verwendeten Linienstärkewert. 
2. Sollte die Vorgabe nicht passen, lässt sich ein Quellelement in der Zeichnung picken, dessen Linienstärke 
   ausgelesen wird und als neue Celweight-Einstellung zum Einsatz kommt. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, 
   auf Objekte zuzugreifen, die tief in Blöcken oder externen Referenzen verschachtelt sind. Festgelegt wird 
   die Wahltechnik im Dialogfeld „Einstellungen“, das über die gleichnamige Befehlszeilenoption geöffnet wird. 
   Für mehr Treffsicherheit bei der Quellobjektwahl lässt sich in diesem Dialogfeld auch eine befehlsabhängige 
   Pickbox in der Größe von eins bis 20 bestimmen, die nur temporär für die Dauer des Tooleinsatzes verwendet 
   wird. Hat ein Quellobjekt seine Linienstärke über den Layer erhalten, kann mit dem Kontrollkästchen 
  „VonLayer ersetzen“ veranlasst werden, dass in diesem Fall die Linienstärke des Objektlayers als neue aktuelle 
   Linienstärke zum Tragen kommt. 
3. Die Option „Auswahlliste“ blendet das tooleigene Dialogfeld „Linienstärke wählen“ ein, in dem die Einstellungen 
  „VonLayer“, „VonBlock“ und „Vorgabe“ sowie die Standardwerte von 0,00 bis 2,11 mm in einem Listenfeld zu   
   finden sind.
