ACM-2023-02-08

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 02
Autor: Dieter Ribbrock
Programm: DR_KLAPPE_B.LSP  
Funktionalität: Bündige Klappen-Eckkonstruktionen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: DR_KLAPPE_B
Bezug: Online

Beschreibung
============

Klappenaufschlag – der Erste

Im Möbelbau finden sich Klappen an Schränken, Tischen und Truhen. Dabei ist ein konstruktives Detail bei 
allen Klappen gleich. Egal ob stumpf ein- oder aufschlagende Klappen: sie alle werden an einer horizontal 
verlaufenden Kante angeschlagen, um die sich die Klappen drehen. Auf der Aufschlagseite/Griffseite der Klappen 
ergibt sich sowohl bei einschlagenden als auch bei aufschlagenden Klappen für den Designer eine Vielzahl 
gestalterischer Möglichkeiten.
Mit diesem Programm aus der Reihe „Klappenaufschlag“ lassen sich Klappen zeichnen, die außen bündig auf die 
Korpusseite aufschlagen. Die zeichnerische Aufbereitung der Klappenkonstruktion erfolgt durch Eingabe aller 
erforderlichen Konstruktionsdaten in der Dialogbox, die zur Programmroutine gehört.
Das Programm DR_KLAPPE_B.LSP erstellt stumpf aufschlagende Klappen, die mit der Außenkante des Klappenkorpus 
bündig abschließen. Mit dem Starten des Programms erscheint eine Dialogbox, in der man für die Eingabe aus 
vier unterschiedlichen Varianten auswählen kann: entweder auf der linken Seite über eine Listbox oder durch 
Anklicken des auf rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds. Beim Anklicken des ersten Bilds wechselt die 
Dialogbox – je nach Klick in der unteren oder oberen Bildhälfte – auf eine weitere Klappenkonstruktion. Hier 
kann man zwischen einer Ausführung mit Massivholzanleimer oder einfacher Kantenbeschichtung auswählen. 
In der Dialogbox befinden sich auf der rechten Seite unterhalb des Vorschaubilds Eingabefelder mit passenden 
Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen:
D1: Materialdicke der Korpusseite
D2: Materialdicke der Klappe
D3: Materialdicke der Massivholzanleimer (wird bei Kantenbeschichtung ausgegraut)
LM: Materiallänge vom Patzierpunkt ausgehend
KZ: Kurzeichen/Eingabefeld für die Plattenbeschriftung
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, zusätzlich zur eigentlichen Konstruktion und je nach Plattenart die 
zugehörigen Furnierbegleitlinien ein- oder auszuschalten. Zur weiteren Detailbearbeitung kann man zudem durch 
Setzen des Schaltknopfs „Auf Grenzen zoomen“ die erstellte Klappenkonstruktion heranzoomen.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur. Dabei werden die einzelnen Objekte auf 
vorgegebene Layer gelegt. Die Layer „LT-A“ und „LT-B“ sind mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die 
im Tischlerhandwerk gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die 
erzeugten Schraffuren erfüllen ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919.
Für die tägliche Arbeit mit dem Programm sind die Dateien in ein Verzeichnis zu kopieren, auf das der 
Supportdateisuchpfad von AutoCAD verweist. Sollte AutoCAD keinen Pfad vorgeben, ist ein neues Verzeichnis 
anzulegen und zum Supportdateisuchpfad hinzuzufügen. Jetzt lässt sich das Programm über APPLOAD laden und 
mit dem zusätzlichen Befehl „DR_KLAPPE_B“ das Programm starten.