ACM-2023-02-05

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 02
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_TP-HP.LSP
Funktionalität: Kopieren oder Versetzen von Objekten unter Berücksichtigung von Neigungen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: ACM_TP-HP
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Hoch- und Tiefpunkte bei 3D-Polylinien

Mit der Zunahme von 3D-Planungen und -Konstruktionen erhält man immer mehr Bestandsunterlagen und Planungsbeiträge, 
die auch in 3D zu analysieren und evaluieren sind. Oft sind die dazu bereitgestellten 3D-Linien sehr komplex und 
lassen sich mit dem bloßen Auge nicht eindeutig interpretieren. Gerade bei auf Geländemodelle projizierte 
Planungskonturen haben 3D-Polylinien sehr viele Vertexpunkte mit voneinander gering abweichenden Höhenwerten. 
Bei derartig detailreichen Polylinien den exakten Tief-/Hochpunkt zu ermitteln, wird aufgrund des Fehlens eines 
entsprechenden Analysetools sehr schwierig.
Für diese Fälle lässt sich das Tool ACM_TP-HP.LSP gut einsetzen. Es ermöglicht nämlich das Auffinden, 
Markieren und Beschriften des Hoch-/Tiefpunkts bei 3D-Polylinien. So lässt sich je nach voreingestelltem 
Auswahlmodus der höchste oder tiefste Punkt einer ausgewählten 3D-Polylinie finden. Man kann ebenso voreinstellen, 
ob dieser Punkt mittels Markierungsmodus mit einem Punkt entsprechend des aktuellen Punktmodus markiert werden soll. 
Über den Beschriftungsmodus lässt sich dann festlegen, ob zusätzlich am tiefsten oder höchsten Punkt ein Text mit 
der Punkthöhenangabe, entsprechend dem voreingestellten Textstil, zentriert eingefügt werden soll. Je nach Schriftstil 
werden dabei die Schriftstilhöhe oder die voreingestellte Texthöhe verwendet.
Neben dem Textwinkel lassen sich für die Punkthöhenbeschriftung auch noch Präfix und Suffix festlegen, die der 
Punkthöhenangabe voran- oder nachgestellt werden. Sowohl die Punktmarkierung als auch die Beschriftung erfolgt 
auf dem voreingestellten Layer, der dazu gegebenenfalls getaut und aktiv zu setzen ist, um so eventuell im Nachhinein 
grafisch erforderliche Platzierungskorrekturen sofort zu tätigen. Beschriftungsausrichtung und Punkthöhenermittlung 
erfolgen im Bezug zum aktuellen BKS. Der letzte ermittelte Tief-/Hochpunkt steht nach Toolende als letzter 
Koordinatenpunkt zur Verfügung und lässt sich mittels @-Verwendung bei nachfolgenden Befehlen nutzen. 