ACM-2023-02-01

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 02
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_ML-FILLET.LSP
Funktionalität: Multilinien abrunden
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Befehle: K_ML-FILLET
Bezug: Online


Beschreibung
============

Multilinien abrunden

Multilinien wurden schon kurz nach ihrer Erfindung nicht mehr weiterentwickelt. Eigentlich schade, weil man 
damit doch sehr viel machen kann. Ich verwende sie für alles, was „Meterware“ ist, also Trassen, Rohre, 
Tragesysteme usw. Man kann mit dem Befehl MLEDIT die verschiedensten Verbindungen zwischen Multilinien 
herstellen oder sogar ein Stück unsichtbar und auch wieder sichtbar machen, ohne das Objekt zu zerschneiden.
Allerdings können Multilinien nur aus geraden Segmenten bestehen. Möchte man Multilinien abrunden, bleibt 
leider kein anderer Weg als das Bogensegment annähernd aus geraden Segmenten aufzubauen.
Genau das macht das Tool K_ML-FILLET.LSP. Man kann entweder eine Ecke einer bestehenden Multilinie 
anklicken oder die Enden zweier getrennter Multilinien. Bei zwei getrennten Multilinien werden Stil und 
Ausrichtung der zweiten Multilinie verwendet, um eine zusammenhängende Multilinie mit Abrundung zu erzeugen.
Da bei der Bearbeitung eine neue Multilinie erzeugt wird und die alten gelöscht werden, lassen sich auch 
alle Verbindungen mit anderen Multilinien nicht übernehmen. Also bitte zuerst abrunden und dann 
weiterbearbeiten.
Als Rundungsradius wird der aktuelle Wert der Variablen „filletrad“ verwendet. Der Wert lässt sich mit der 
Oprion „r“ auch einstellen. Die Auflösung der Abrundung kann man ebenfalls einstellen – das ist dann die 
Option „a“. Kleinere Werte ergeben eine höhere Auflösung, jedoch kann die Berechnung dann etwas länger 
dauern.