ACM-2023-02-03

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 02
Autor: Thomas Krüger
Programm: ACM-TOLERANZINFO.LSP
Funktionalität: Passungsliste aus DWG-Bemaßungen erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2010
Befehle: TOLERANZINFO
Bezug: Online


Beschreibung
============

Die richtigen Abmaße

Niemand kann absolut genau nach Zeichnungsmaßen fertigen. Die bei der Fertigung erzielten Bauteilmaße bewegen 
sich immer in gewissen Toleranzbereichen. Um wiederholungsgenaue Bauteile zu gewährleisten, gibt es ein 
System von Toleranzen und Passungen, in dem Grenzmaße (Höchstmaß und Mindestmaß) in Bezug zum Nennmaß festgelegt 
sind, zwischen denen die Ist-Maße (gemessene Fertigmaße) des Bauteils liegen müssen.
Bei technischen Zeichnungen erfolgt die Maßtolerierung entweder durch die Freimaßtoleranzen, die Angabe von 
Abmaßen oder – speziell bei Bohrungen und Drehteilen – durch die DIN-406-genormten Toleranzkurzzeichen, bei 
denen sich die Angabe von Passungen dabei immer aus einem oder zwei Buchstaben und einer Zahl zusammensetzt. 
Zur Erläuterung: Bei einer Bohrung mit der Maßangabe Ø20 F8 bezeichnet 20 das Nennmaß von 20 mm, F die 
Toleranzfeldlage und 8 den Toleranzgrad, also die Größe des Toleranzfelds. Es ergeben sich ein Mindestmaß 
von 20 mm + 0,020 mm = 20,020 mm und ein Höchstmaß = 20 mm + 0,053 mm = 20,053 mm.
Damit der Fertiger sich diese Passungsgrenzmaße nicht immer aus Tabellen ablesen muss, wird normalerweise 
auf Zeichnungen eine so genannte Passungsliste platziert. Bei Autodesk Mechanical gehört diese Funktionalität 
zum Standard, bei AutoCAD leider nicht. Das in dieser ACM-Ausgabe vorgestellte Tool ACM-TOLERANZINFO.LSP soll 
diese „Lücke“ schließen.
Nach dem Laden der LISP-Datei steht dem Anwender der Befehl TOLERANZINFO zur Verfügung. Nach dem Aufruf werden 
alle Bemaßungen des aktuellen Layouts nach Maßen mit Passungsangaben durchsucht. Diese können als Bemaßungssuffix 
oder als Bemaßungstextüberschreibung angetragen sein. Von diesen Maßen werden dann in Abhängigkeit der 
Passungsangaben die Abmaße sowie Größt- und Kleinstmaß ermittelt. Anschließend wird die Passungsliste erzeugt 
und als Blockreferenz in das aktuelle Layout eingefügt. Die Passungsliste besteht aus Tabellenkopf und den 
Tabellenzeilen, die jeweils Nennmaß, Passungsangabe, Abmaße und Größt- und Kleinstmaß enthalten. Falls die 
Blockdefinition in der Zeichnung noch nicht vorhanden ist, wird sie automatisch erzeugt. Bei erstmaligem 
Erzeugen der Passungsliste lässt sie sich frei positionieren. Bei erneutem Aufruf, etwa zu Update-Zwecken, 
wird die Liste an alter Position neu erzeugt.