ACM-2024-02-07

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 02
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-SCHIEBENXYZ.LSP
Funktionalität: Objekte entlang gewählter Achsen schieben
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-SCHIEBENXYZ
Bezug: 0nline


Beschreibung
============

Schieben per Achsenangabe

Eine Leseranfrage aus der Rubrik „Tipps &Tricks“ in Ausgabe 8/2023 drehte sich um das Verschieben von 
3D-Volumenkörpern ausschließlich in Z-Richtung mit AutoCAD 2020. Bisher wurde dies bevorzugt mit Hilfe 
der Eigenschaftenpalette gelöst, in der beispielsweise die Verschiebung einer Polylinie über die Erhebung 
oder eines Kreises über den Z-Wert des Zentrums bewerkstelligt wurde. Bei komplexeren Objekten allerdings 
gelingt das so nicht. Unser Experte empfahl als Lösung des Problems die althergebrachte Methode mithilfe 
relativer Absolutkoordinaten. Im Gegensatz zu relativen Polarkoordinaten wird hierbei die Verschiebung 
über X-, Y- und Z-Koordinaten vom letzten Punkt ausgehend angegeben.
Für die Verlagerung eines 3D-Volumenkörpers um 1,5 Einheiten in Z-Richtung gilt entsprechend folgende 
Vorgehensweise: Zunächst wird der Befehl SCHIEBEN gestartet und anschließend die Objektwahl durchgeführt. 
Für die Angabe des Basispunkts ist auf einen beliebigen Punkt in der Zeichnung zu klicken. Die gewünschte 
Verschiebung entlang der Z-Achse lässt sich dann durch die Eingabe von „@0,0,1.5“ erreichen, wobei der 
Klammeraffe bedeutet, dass die ihm folgende Koordinateneingabe relativ zu interpretieren ist. 
Neben dieser bewährten Methode steht mit dem Tool ACM-SCHIEBENXYZ.LSP jetzt auch ein Spezialbefehl am 
Start, mit dem sich Objekte exakt entlang der X-, Y- oder Z-Achse bewegen lassen. Dafür wird zuerst wie 
bei allen Editierbefehlen nach den zu bearbeitenden Objekten gefragt. Anschließend wird der Wert angegeben, 
um den verschoben werden soll. Dies kann über die Tastatur oder durch Zeigen zweier Punkte auf dem Bildschirm 
erfolgen. Zusätzlich wird immer der zuletzt verwendete Wert als Vorgabe angeboten, der per Eingabetaste 
erneut zum Einsatz kommen kann. 
Nach der Bestimmung des Verschiebwerts öffnet sich ein Dialogfeld für die Festlegung der Verschiebeachsen. 
Alle drei Achsen lassen sich durch Kontrollkästchen aktivieren. So ist es ermöglich, in einem Schritt auch 
entlang von zwei oder drei Achsen gleichzeitig zu verschieben. Auch diese Auswahl wird beim nächsten 
Programmaufruf als Vorgabe angeboten.