ACM-2024-02-08

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 02
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_FALZ.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit überfälzter Fuge 
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_FALZ
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung

Bei Massivholzmöbelnmüssen die Grundkonstruktionen unabhängig vom Entwurf materialgerecht ausgeführt sein. 
Das gilt auch für die unterschiedlichen Varianten von Breitenverbindungen im Vollholzbereich. Dabei werden 
die einzelnen Bretter so zusammengefügt, dass sie einzeln arbeiten können – bedeutet: quellen und schwinden.
Das Programm FR_BV_FALZ.LSP erstellt einfache Breitenverbindungen mit Falz. Die Konstruktionsdaten einerüber-
fälzten Breitenverbindung lassen sich so einfach und individuell festlegen und ausführen.  Die zeichnerische 
Aufbereitung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in die zur Programmroutine gehörenden Dialogbox. 
Die dort genutzten Voreinstellungen berücksichtigen dabei die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für eine 
technisch einwandfreie Ausführung. So sollten Falztiefe und -höhe stets die halbe Brettdicke betragen und 
die Brettbreite der einzelnen Bretter wegen ihres Schwundverhaltens möglichst kleiner als 120 Millimeter sein.
In der Dialogbox lassen sich auf der linken Seite (über eine Listbox oder durch Anklicken des auf der rechten 
Seite eingebundenen Vorschaubilds) aus den drei Ausführungsvarianten wählen: linkes, mittleres und rechtes 
Brett. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox – je nach Klick in der unteren oder 
oberen Bildhälfte – auf die nächste Brettkonstruktion.
In der Dialogbox befinden sichauf der rechten Seite unterhalb des Vorschaubilds die Eingabefelder mit den 
passenden Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen: Lm für die Brettbreite, D1 für die Brettdicke, 
D2 für dieFalzlänge (D 1/2 empfohlen), D3 für dieFalzhöhe (D 1/2 empfohlen), KZ ist die Vollholz-Kurzbezeichnung, 
ScA steht für den Schraffurabstand und ScW für den Schraffurwinkel.
Zudem bietet die Dialogbox die Möglichkeit zur weiteren Detailbearbeitung. Durch Aktivieren des Schaltknopfs 
„Auf Grenzen zoomen“ lässt sich die erstellte Brettkonstruktion heranzoomen.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebenen
Layern liegen. „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt;die erzeugten Schraffuren 
erfüllen ebenfalls diese Vorgaben.
Für die tägliche Arbeit mit dem LISP-Programm kopiert man die Dateien in ein Verzeichnis, auf das der 
Supportdateisuchpfad von AutoCAD verweist. Sollte AutoCAD keinen Pfad angeben, ist ein neues Verzeichnis 
anzulegen, das zum Supportdateisuchpfad hinzuzufügen ist.Jetzt lässt sich das Programm APPLOAD laden und mit 
dem zusätzlichen Befehl „FR_BV_FALZ“ das Programm starten.