ACM-2025-02-08

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 02
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_GESPU.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit gefederter Fuge und Hohlkehlen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_GESPU
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung mit gespundeten Fugen

Mit dem Programm FR_BV_GESPU.LSP stellen wir eine Routine vor, mit der man die Konstruktionsdateneiner 
gespundeten Breitenverbindung einfach und individuell festlegen und ausführen kann. Dabei werden die 
Bretter an der einen Kante mit einer Feder und an der anderen Kante mit einer Nut versehen. Die 
Verbindung entsteht, indem man die Feder des einen Brettes in die Nut des anderen Brettes führt. 
Die zeichnerische Aufbereitung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur Programmroutine 
gehörenden Dialogbox. Dort sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktions-
vorgaben für eine technisch einwandfreie Ausführung gewährleisten. So sollte die Nuttiefe etwa die halbe 
Brettdicke betragen, die Nutbreite wird generell auf 1/3 der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der 
einzelnen Bretter sollte im Möbelbau wegen ihres Schwundverhaltens möglichst kleiner als 120 mm gewählt 
werden.
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Nachdem im ersten Schritt im unteren Teil der 
Maske die Konstruktionsdaten eingegeben wurden, wählt man entweder auf der linken Seite über eine Listbox,
oder durch Anklickendes auf rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds, aus den drei Ausführungsvarianten 
– linkes, mittleres und rechtes Brett. Je nach Klick in die obere oder untere Bildhälfte, wechselt die 
Dialogbox beim Anklicken des ersten Vorschaubilds auf die vordere oder nächste Brettkonstruktion. Die 
Vorgaben der Dialogbox lassen sich nach Bedarf überschreiben:
Lm: Brettbreite
D1: Brettdicke
D2: Federlänge/Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
D3: Nutbreite (wird auf 1/3 D1 berechnet)
KZ: Vollholz-Kurzbezeichnung
ScA: Schraffurabstand
ScW: Schraffurwinkel
Zudem beinhaltet die Dialogbox die Möglichkeit zur weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des 
Schaltknopfs „Auf Grenzen zoomen“.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen Objekte auf 
vorgegebene Layer gelegt werden. „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an 
die im Tischlerhandwerk gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. 
Die erzeugten Schraffuren erfüllen ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919. 
Für die tägliche Arbeit mit dem LISP-Programm kopiert man sich die Dateien in ein Verzeichnis, auf das 
der Supportdatei-Suchpfad von AutoCAD verweist. Sollte AutoCAD hier nichts vorgeben, muss man ein neues 
Verzeichnis anlegen, das man zum Supportdatei-Suchpfad hinzufügt. Jetzt lässt sich das Programm über 
APPLOAD laden und mit „FR_BV_GESPU“ starten.