ACM-2026-02-01

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 02
Autor           : Andreas Kraus
Programm        : K_INSIMP.LSP
Funktionalität  : Inserts importieren
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2020
Befehle         : K_INSIMP
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============

Inserts importieren

Was ist denn alles in den Plänen? Diese Frage stellt man sich zum Beispiel, wenn eine Bauteillegende 
gewünscht wird und das Projekt über mehrere Etagen geht. Manchmal weiß man das schon noch, aber bei 
einem kombinierten Wohn/Geschäftshaus mit 20 Etagen und mehreren Untergeschossen müsste man sich da 
ziemlich viel merken.
K_INSIMP.LSP kann aus mehreren Dateien alle eingefügten Blöcke filtern, sortieren und in Form 
einer Planlegende untereinander in den aktuellen Plan einzeichnen. Dazu gibt es drei Schritte mit 
jeweils einem Dialogfeld. 
Der erste Schritt ist die Wahl der Dateien über einen Dateiwahldialog. Der zweite ist die Wahl der Filter, 
damit nur das bearbeitet wird, was man gerade braucht. Hier sind im Dialog auf der linken Seite alle 
verwendbaren Daten aufgelistet. Einzelne Daten wie Layer oder bestimmte Attribute können per Doppelklick 
ins mittlere Feld gebracht werden. Nur, was im mittleren Feld steht, wird als solcher berücksichtigt. Im 
rechten Feld kann man die Werte dieser Daten auswählen, etwa bestimmte Layer oder bestimmte Werte eines 
Attributs.
Der dritte Schritt befasst sich mit der Sortierung. Hier können Daten der gefilterten Blöcke für die 
Reihenfolge beim Einzeichnen sortiert werden. Hat man zum Beispiel verschiedene Layer für Beleuchtung, 
Brandmeldung, Sprechanlage usw. und bringt den Begriff „Layername“ per Doppelklick in die rechte Liste, 
werden bei der Ausgabe die jeweiligen Blöcke aus diesen Layern zusammen untereinander eingezeichnet. Hier 
können und müssen auch mehrere Kriterien ausgewählt werden. Daten, die hier nicht angegeben werden, 
werden beim Einzeichnen auch nicht in die eingezeichneten Blöcke übernommen. Wenn hier dynamische Blöcke 
vorhanden sind, deren Geometrie von Parametern beeinflusst wird, müssen die Parameter auch mit ausgewählt 
werden, sonst stimmt ja die Geometrie nicht.
Damit eingezeichnet werden kann, wird noch nach dem Abstand der Blöcke gefragt und wenn eingezeichnet ist, 
lässt sie sich direkt in der Zeichnung positionieren.
Mit dem ziemlich universellen Beschrifter aus dem letzten Heft, können die Blöcke dann bequem beschriftet 
werden. Natürlich kann man auch aus einer Architektur Türen oder Fenster importieren, um einen Überblick 
der verschiedenen Typen zu bekommen. Das kann für den Bereich Zugangskontrolle interessant sein. Oder für 
Stühle oder Tische …, seid einfach kreativ.
