ACM-2026-02-04

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 02
Autor           : Jörn Bosse
Programm        : ZEBRASTREIFEN.LSP
Funktionalität  : 2D-Zebrastreifen erzeugen 
Format          : LISP
Lauffähig       : ab AutoCAD 2021
Befehle         : ZBS
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============

2D-Zebrastreifen erzeugen

Bei der Erstellung  von Lageplänen kann die Aufgabe darin bestehen, Zebrastreifen konstruktiv zu erzeugen. 
Das kann bei der Planung wie auch bei der Vermessung eines Straßenbestands der Fall sein.Diese Aufgabe 
konstruktiv mit AutoCAD zu lösen, ist ohne weiteres möglich, aber aufwändig.
Bei der Nutzung des Programms Zebrastreifen werden je zwei Randbegrenzungslinien und Linien für die Kopfseiten 
ausgewählt, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Das Wichtigste ist, dass beide Kopflinien sich jeweils 
mit beiden Randlinien schneiden, beide Kopflinien sich aber nicht selbst schneiden. Damit wird eine Fläche 
gebildet, die durch zwei Randbegrenzungslinien und zwei Kopflinien umschlossen ist.
Die Zebrastreifen werden dann innerhalb dieser Fläche, als geschlossen Polylinien oder als SOLID-Flächen 
erzeugt. Nach der Ersterzeugung der Zebrastreifen startet das zugehörige Dialogfenster, damit Parameter 
geändert werden können. Diese Änderungen werden direkt in der Zeichnung angezeigt.Wird das Dialogfenster 
mit OK bestätigt, bleiben die Zebrastreifen erhalten, andernfalls werden sie verworfen.
Der Ablauf des Programms ist recht einfach: Nach dem Start werden zwei Randbegrenzungslinien ausgewählt, 
dann zwei Linien für die Kopfseiten. Nun öffnet sich ein Dialogfenster für die Einstellungen. Die Vorschau 
der Zebrastreifen in der Zeichnung wird mit jeder Einstellung aktualisiert.Folgende Einstellungen kann man 
vornehmen:
-	Layer für die SOLID-Schraffur und Konturlinien (Polylinien)
-	Darstellung durch Polylinien und/oder SOLID-Flächenfüllungen.
-	abschließendes Löschen der Randbegrenzungs- und Kopflinien.
-	Randabschluss lotrecht (treppenförmig) oder bündig (die Richtung der Randbegrenzungslinie wird 
        exakt übernommen)
-	Breite der Zebrastreifen, Abstände für die Kopfseiten
-	Die Anzahl der Zebrastreifen wird aus der Geometrie ermittelt, diese Anzahl kann aber erhöht oder 
vertieft werden.
Die verwendeten Einstellungen werden als Vorgabe-Einstellungen beim nächsten Programmstart verwendet. 
