              Anleitung zum Tool-CD-Commander
       
Für die Arbeit mit den Routinen auf der Tool-CD steht Ihnen der 
Tool-CD-Commander zur Verfügung.

Natürlich können Sie die Beiträge und Routinen auf der Tool-CD auch weiterhin 
ohne den Tool-CD-Commander nutzen.

Falls Sie sich die Arbeit aber gerne etwas erleichtern lassen oder sich künftig 
einen schnellen Überblick über alle verfügbaren Beiträge des Praxisteils 
verschaffen möchten, geben wir Ihnen jetzt eine kurze Anleitung zur Bedienung 
des Tool-CD-Commanders:

Installieren Sie die aktuelle Ausgabe, indem Sie die Tools inkl. der 
Unterverzeichnisse auf Ihre Festplatte in ein Verzeichnis, zum Beispiel 
C:\ACM-TOOLS, kopieren. Sie können aber auch die Tools von CD nutzen. Mehr dazu
finden Sie in der PDF-Datei "LISP-Tools von CD". 

In AutoCAD binden Sie den Commander in Ihre Arbeitsumgebung wie folgt ein:

Wählen Sie über das AutoCAD-Menü "EXTRA/ANWENDUNG" das entsprechende Laufwerk aus.
Mit einem Doppelklick auf die Datei AMSDTOOL.LSP im Ordner "ACM-Tools" wird das
Programm "AMSDTOOL" geladen. 

Eine Meldung in der Befehlszeile erinnert Sie, dass Sie den Commander mit der 
Tastatur-Eingabe "AM" starten können.

Sobald Sie "AM" eingegeben und mit RETURN bestätigt haben, startet der Commander.

Die Statuszeile fordert Sie zunächst auf, einen Artikel (Beitrag) auszuwählen:

1. Bewegen Sie die Markierung mit den Pfeiltasten oder mit der Maus zum gewünschten 
   Artikel. Im Feld "Beschreibung" wird jeweils der entsprechende Text eingeblendet.

2. Wenn Sie einen Beitrag ausgewählt haben, der sich auf Ihrem Rechner befindet, 
   können Sie das dazugehörende Programm "Laden" (Kurztaste: ALT-L), den "Quelltext 
   anzeigen" lassen, oder Informationen zum "De-Installieren" erhalten.

3. Nachdem Sie das Progamm geladen haben, können Sie die Befehle, die darin 
   definiert wurden, aus der Liste "Starten" auswählen (Kurztaste für den ersten 
   Befehl: PFEIL-NACH-UNTEN).
   Wenn Sie einen Artikel gewählt haben, der sich nicht auf Ihrem Rechner 
   befindet, können Sie Informationen zum "Installieren" oder "Bestellen" des 
   Artikels erhalten.

4. Mit dem Umstieg auf die Tool-CD ist es nun auch möglich, dass Sie alle Programme
   direkt von der CD aus nutzen können. Dazu wurden die erforderlichen Zusatzdateien
   der einzelnen Programme gesondert auf die CD kopiert.
   Voraussetzung ist allerdings, dass Sie das CD-Laufwerk und den Ordner "ACM-Tools" 
   in den Suchpfad von AutoCAD eintragen.
   Wählen Sie über das AutoCAD-Menü "EXTRA/ANWENDUNG" das entsprechende Laufwerk aus.
   Mit einem Doppelklick auf die Datei AMSDTOOL.LSP im Ordner "ACM-Tools" wird das
   Programm "AMSDTOOL" geladen. Eine Meldung in der Befehlszeile erinnert Sie, dass 
   Sie den Commander mit der Tastatur-Eingabe "AM" starten können.
   Sobald Sie "AM" eingegeben und mit RETURN bestätigt haben, startet der Commander.
   Verfahren Sie dann so, wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben.

5. Die Beschreibungstexte für die einzelnen Progamme sind als ASCII-Dateien in den 
   Autorenverzeichnissen und als PDF-Dokument im Ordner"BESCHREIBUNGSTEXTE" auf der 
   CD enthalten. 
   
Alle auf der AUTOCAD-Magazin-Tool-CD befindlichen Progamme wurden auf ihre 
Funktion getestet, dennoch kann der Verlag nicht garantieren, dass Sie auf allen
Systemen ohne Probleme und fehlerfrei funktionieren. Die Verantwortung für die Funktion 
des Programmes liegt beim Autor des Programmes. Der Verlag übernimmt keinerlei Haftung 
für Schäden, die durch den Einsatz dieser Programme am System oder in einem anderen 
Programm entstehen könnten.

Weitere Informationen finden Sie im PDF-Dokument "Anleitung Tool-CD-Commander" im 
Verzeichnis "INFODATEIEN".
