ACM-2023-03-01

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 03
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_ML-CHAMFER.LSP
Funktionalität: Multilinien abrunden
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Befehle: K_ML-CHAMFER
Bezug: Online


Beschreibung
============

Multilinien fasen

Multilinien lassen sich mit dem Befehl MLEDIT auf unterschiedliche Art verbinden oder bearbeiten. Mit dem 
Tool K_ML-FILLET aus dem AUTOCAD Magazin 2/2023 kann man Multilinien abrunden und mit dem hier vorgestellten 
Programm K_ML-CHAMFER.LSP ist nun das Fasen an der Reihe.
Man kann entweder eine Ecke einer bestehenden Multilinie anklicken oder die Enden zweier getrennter 
Multilinien. Bei zwei getrennten Multilinien werden der Stil und die Ausrichtung der zweiten Multilinie 
verwendet, um eine zusammenhängende Multilinie mit Fase zu erzeugen. Da bei der Bearbeitung eine neue 
Multilinie erzeugt und die alten gelöscht werden, lassen sich auch alle Verbindungen mit anderen Multilinien 
nicht übernehmen. Also bitte zuerst fasen und dann weiterbearbeiten.
Zum Erstellen der Fase werden entweder der aktuelle Wert der Variablen „chamfera“ und „chamferb“ oder 
„chamferc“ und „chamferd“ verwendet, je nach Einstellung der aktuellen Variablen „chammode“.
Wie beim „normalen“ Fasen ist es entscheidend, welche Multilinie man zuerst wählt. Ist es die Ecke einer 
zusammenhängenden Multilinie, ist es wichtig, welcher der beiden Schenkel angeklickt wird. Mit der Optione 
„a“ für Abstand lassen sich Fasenabstand 1 und Fasenabstand 2 eingeben. Mit der Option „w“ für Winkel e
ntsprechend der Fasenabstand und Fasenwinkel. Die Systemvariable „chammode“ wird je nach Option automatisch 
mit umgeschaltet. 
Das Beispiel hat die Option „Winkel“ und die Einstellungen Abstand = 250 und Winkel = 45 Grad.