ACM-2023-03-06

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 03
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-DREHBEZ.LSP
Funktionalität: Objekte drehen unter Verwendung der Option „Bezug“
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-DREHBEZ
Bezug: online 


Beschreibung
============

Drehen mit Bezug

Editierbefehle gehören sicher zu den am meisten verwendeten Befehlen bei der Arbeit mit AutoCAD. Daher 
haben Optimierungen gerade dieser Alltagsbefehle oft einen spürbaren Zeit- und Komfortgewinn zur Folge.
Ein Beispiel hierfür ist der Befehl DREHEN, derüberwiegend mit der Methode „Basispunkt/Drehwinkel“ zum 
Einsatz kommt. Er bietet aber mit der Option „Bezug“ eine Subtechnik, mit der sich Objekte auch ohne 
Kenntnis des erforderlichen Drehwinkels an einer Referenz ausrichten lassen. Allerdings benötigt diese 
Aufgabe im Originalbefehl eine Reihe von Optionseingaben und ist daher in der Handhabung etwas sperrig.
Das Tool ACM-DREHBEZ.LSP dreht als Nischenspezialist dagegen Objekte ausschließlich mit der Bezugstechnik 
und erspart damit viele Zwischenschritte.Und so einfach geht’s: Wie bei allen Editierbefehlen steht 
zunächst die Objektwahl an, gefolgt von der Festlegung des Basispunkts. Dabei bietet die Option 
„Einstellungen“ die Möglichkeit, das Tool im gleichnamigen Dialogfeld über drei Stellschrauben noch an 
die eigenen Vorlieben anzupassen. 
Der Bereich „Objektfangmodi“ regelt, ob für die anstehenden Punktangaben der aktuelle Objektfang gilt, 
oder ob ein befehlsabhängiger und daher nur in diesem Befehl aktiver Fang zum Einsatz kommt, der sich 
in einem weiteren Dialogfeld individuell zusammenstricken lässt. Ein befehlsabhängiger ORTHO-Modus lässt 
sich ebenfalls bei Bedarf einstellen, und ein Häkchen im Kontrollkästchen „Kopie drehen“ sorgt schließlich 
dafür, dass Duplikate statt der gewählten Originale rotiert werden. Diese drei Einstellungen bleiben 
während der Arbeit am aktuellen Dokument gespeichert und aktivieren sich bei weiteren Befehlsausführungen 
automatisch. 
Zurück im Befehl werden nach der Wahl des Basispunkts ohne weitere Optionsangaben sofort der Bezugswinkel 
und der neue Winkel abgefragt – schon befinden sich die Zeichnungselemente in der gewünschten Position. 
Beide Werte werden gespeichert und stehen bei der nächsten Befehlsausführung als Vorgaben zur Verfügung.