ACM-2023-03-07

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 03
Autor: Thomas Elbracht
Programm: D-TISCH.LSP 
Funktionalität: 3D-gerade Treppe mit geformten Stufen 
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2019
Befehle: D-TISCH
Bezug: Online


Beschreibung
============

Schlank und stabil

Ein Tisch besteht ja eigentlich nur aus Füßen und einer aufliegenden Platte.Doch Materialien, Maße und 
Gestaltung bieten ein weites Feld verschiedener Ausführungen. Je nach Epoche entstand immer der passende 
Tischtyp. Bei der Einrichtung eines Zimmers kann man so auf bekannte Stile zurückgreifen oder auch etwas 
Neues designen. Da gibt‘s beispielsweise das Modell der schlanken Erscheinung, bei der Tischplatte und Füße 
zu den Kanten hin abgeflacht sind, sodass sie ganz dünn erscheinen, obwohl sie einen stabilen Querschnitt 
besitzen.
Standard-AutoCAD bietet für diese Bauweise diverse Befehle wie FASEN, ABRUNDEN, KAPPEN, ANHEBEN usw. Damit 
ist klar, dass zahlreiche Eingaben zur Darstellung dieses Tischmodells in 3D nötig sind. DAbringt eine 
LISP-Routine einige Vorteile, etwa das Tool D-TISCH.LSP mit gewissen Voreinstellungen zum schnellen 
Ausprobieren und einer Reihe Parameter zum Experimentieren.
Mit dem Aufruf des Programms erscheint eine Dialogbox, in der das Bild auf der linken Seite zwei Ansichten 
des Tischs mit verschiedenen Parameterangabenzeigt. Darunter sieht man einen vergrößerten Querschnitt der 
Tischplatte mit Zarge. Der rechte Teil der Dialogbox enthält Eingabefelder mit realistischen Vorgaben. 
Für's Experimentieren sind hier eigene Werte einzugeben, etwa bei der Tischhöhe, wenn esumbequemes Sitzen 
geht.
Im unteren Bereich befindet sich ein Button „Fußmaße“, der eine weitere Dialogbox öffnet. Damit erschließen 
sich die Parameter der Füße und ihre schräge Bauweise wird sichtbar, immer 45 Grad zu den Tischkanten. Die 
Maße bei Fußbreite und -dicke unterliegen konstruktiven und optischen Werten, zu schlank kann brechen und 
zu dick wirkt dann wiederum wuchtig. Es gibt Techniken zur zusätzlichen Stabilisierung eines Tischs mit 
Flach- oder U-Eisen, was aber nur ein Notnagel ist.
Die Eingabe „Fuß-Platte Überstand unten“ bestimmt mit der Fasenbreite der Tischplatte die Schräge der Füße. 
Hat man die Eingabewerte überprüft und ist einverstanden, klickt manauf OK. Nun ist noch vorne links der 
Einfügepunkt anzugeben und der Tisch wird erstellt. Zum Schluss schaltet manbei den „visuellen Stilen“ auf 
„Schattierung mit Kanten“, dmit die 3-Dimensionalität richtig zur Geltung kommt.