ACM-2023-03-08

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 03
Autor: Dieter Ribbrock
Programm: DR_KLAPPE_R.LSP  
Funktionalität: Klappen-Eckkonstruktionen mit Rücksprung
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: DR_KLAPPE_R
Bezug: Online

Beschreibung
============

Klappen mit Rücksprung 

Im Möbelbau kommen Klappen etwa an Schränken, Tischen und Truhen zum Einsatz. Dabei ist ein konstruktives 
Detail bei allen gleich. Egal ob stumpf einschlagende oder aufschlagende Klappen: Sie alle werden an einer 
horizontal verlaufenden Kante angeschlagen, um die sich die Klappen drehen. Zur Gestaltung und Akzentuierung 
der Möbel wählen Designer oftmals die Variante „Klappenkante gegenüber der Korpusaußenfläche zurücksetzen“.
Mit dem Programm DR_KLAPPE_R.LSP geht’s um eine Routine, mit der man Klappen konstruieren kann, die mit der 
Klappenkante gegenüber der Korpusaußenfläche zurückspringen – beispielsweisezur Betonung des Frontenbilds. 
Die zeichnerische Aufbereitung der Klappenkonstruktion erfolgt dabei durch Eingabe aller erforderlichen 
Konstruktionsdaten in die zugehörige Dialogbox. In dieser kann man entweder auf der linken Seite über eine 
Listbox oder durch Anklicken des auf rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds aus vier unterschiedlichen 
Klappen-Varianten auswählen. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox – je nach Klick 
in die untere oder obere Bildhälfte – auf eine weitere Klappenkonstruktion. Hier lässt sich zwischen einer 
Ausführung mit Massivholzanleimer oder einfacher Kantenbeschichtung auswählen.
In der Dialogbox befinden sichauf der rechten Seite unterhalb des Vorschaubilds Eingabefelder mit passenden 
Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen:
D1: Materialdicke der Korpusseite
D2: Materialdicke der Klappe
D3: Materialdicke der Massivholzanleimer (wird bei Kantenbeschichtung ausgegraut)
LM: Materiallänge, ausgehend vom Platzierpunkt
Rv: Rückversatz der Klappe zur Korpusaußenfläche
KZ: Kurzeichen/Eingabefeld für die Plattenbeschriftung
Zudemlassen sich je nach Plattenart und ergänzend zur gewünschten Konstruktion die zugehörigen Furnierbegleitlinien 
ein- oder ausschalten. Zur weiteren Detailbearbeitung kann man durch Setzen des Schaltknopfs „Auf Grenzen zoomen“ 
die erstellte Klappenkonstruktion auch heranzoomen.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebenen 
Layern liegen. Die Layer „LT-A“ und „LT-B“ sind mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren erfüllen 
ebenfalls diese Vorgaben.