ACM-2024-03-08

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 03
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_FALZ-FAS.LSP 
Funktionalität: Unverleimte Breitenverbindung mit überfälzter Fuge und Fase 
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_FALZ-FAS
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung 

Für Möbel aus Massivholz ist die Grundkonstruktion der erzeugten Produkte unabhängig vom Entwurf materialgerecht 
auszuführen. Das gilt auch für die verschiedenen Varianten von Breitenverbindungen im Vollholzbereich. Dabei 
werden die einzelnen Bretter so zusammengefügt, dass sie einzeln arbeiten, also quellen und schwinden können.
Das Programm FR_BV_FALZ-FAS.LSP erstellt Breitenverbindungen mit Falz und zusätzlicher Fase zur optischen 
Ausgestaltung. Die Aufbereitung der Breitenverbindung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in die 
dazugehörige Dialogbox, die sich nach dem Start öffnet. Dabei berücksichtigen die dort genutzten Voreinstellungen 
alle elementaren Konstruktionsvorgaben für eine technisch einwandfreie Ausführung. So sollten Falztiefe und -höhe 
stets die halbe Brettdicke betragen und die Brettbreite der einzelnen Bretter wegen ihres Schwundverhaltens 
möglichst kleiner als120 Millimeter sein. 
Auf der linken Seite ist nun in einer Listbox, oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen 
Vorschaubilds, aus drei Ausführungsvarianten zu wählen (linkes, mittleres und rechtes Brett). Je nach Klick in 
die untere oder obere Bildhälfte, wechselt die Dialogbox beim Anklicken des ersten Vorschaubilds auf die nächste 
Brettkonstruktion. 
In der Dialogbox befinden sich auf der rechten Seite unterhalb des Vorschaubilds die Eingabefelder mit den 
passenden Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen:
Lm: Brettbreite
D1: Brettdicke
D2: Falzlänge (D 1/2 empfohlen)
D3: Falzhöhe (D 1/2 empfohlen)
Fa1: Fase (< ½ D3 empfohlen)
KZ: Vollholz, Kurzbezeichnung
ScA: Schraffurabstand
ScW: Schraffurwinkel
Zudem bietet die Dialogbox die Möglichkeit, zur weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfs 
„Auf Grenzen zoomen“ die erstellte Brettkonstruktion heranzuzoomen. Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige 
Layerstruktur: „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren erfüllen 
ebenfalls diese Vorgaben. 