ACM-2023-03-07

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 03
Autor: Thomas Elbracht
Programm: SITZBANK.LSP 
Funktionalität: 3D-Sitzbank aus Volumenkörpern erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: SITZBANK
Bezug: Online


Beschreibung
============

Keine bloße Sitzgelegenheit …

Eine Sitzbank ist nicht nur zweckmäßig, sondern dient auch der gemütlichen Kommunikation. Zudem soll sie 
bequem und komfortabel sein.
Auch, wenn sich mit den Maßen von Sitzhöhe und Höhe der Lehne experimentieren lässt, so müssen auch die 
unterschiedlichen Körpergrößen mit dem Ergebnis zurechtkommen. Da hat sicher die jahrelange Konstruktionserfahrung 
zu maßlichen Vorgaben und Winkeln geführt, was Sitzfläche und Lehne betreffen. Und doch ist der Weg in AutoCAD 
zunächst die Erstellung von Konturen: Linien verschiedener Längen in Winkeln zueinander zeichnen sowie parallel,
und alles maßlich passend wie oben angegeben. Daraus sollen sich dann geschlossene Konturen ergeben, die im 
Anschluss zu extrudieren sind im dreidimensionalen Raum.
Das ist eine Menge Arbeit, die eine LISP-Routine durchaus erleichtern kann. Etwa mit dem Programm SITZBANK.LSP, 
das den Einrichtungsplaner unterstützen und mit obigen Aspekten zu einem schnellen Ergebnis führen soll. Die Maße 
für Sitz und Lehne als Konturen sind vorgegeben, Freiraum bieten die Länge der Bank und die Materialmaße der 
Sitzflächen und Fußteile. Die Gesamtkonstruktion ist für Massivholz ausgelegt, was durch die Materialdicke im 
Gesamtbild zum Ausdruck kommt (Modell Alpenvorland). Mithilfe der Materialwahl und der Materialdicke lässt sich 
individuell über wuchtig und schlank entscheiden. 
Mit dem Aufruf der Routine erscheint eine Dialogbox, in der mit wenigen Eingaben die Parameter der Sitzbank 
abgefragt werden. Es gibt zwei Varianten: Sitzbank gerade oder Ecksitzbank. Das Anklicken der Radio-Buttons 
oben entscheidet über das Modell und gewisse Parameter werden ausgegraut oder nicht. Die Materialdicke bezieht 
sich auf Sitz, Lehne und Fußteile. Für die Fußsockel gibt es weitere Eingaben zur Höhe und Dicke. Bei der Anzahl 
der Fußteile werden immer zwei gebraucht, rechts und links. Ist ihre Anzahl größer, werden diese zwischen den 
äußeren gleichmäßig aufgeteilt. Der Fußabstand seitlich ist das Maß der äußeren Fußteile zur Sitzfläche. 
Bei der Variante „Ecksitzbank“ kommen weitere Parameter hinzu: breite Schräge, also die Länge Sitzflächenvorderkante 
der 45-Grad-Ecke, Sitzbankbreite rechts und die Anzahl der Fußteile rechts. Die Sitzbank wird am Nullpunkt des 
WKS erstellt, was der Lehne links hinten entspricht; sie kann also direkt an der Wand stehen. Das fertige Möbel 
lässt sich nun ganz nach Bedarf schieben oder drehen, vereinfacht dadurch, dass sich alle Teile auf einem Layer 
befinden. 