ACM-2025-03-08

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 03
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_GESPUFA.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit gespundeten Fugen und 45-Grad-Fasen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_GESPUFA
Bezug: Online

Beschreibung 												.
============

Unverleimte Breitenverbindung mit gespundeten Fugen

Bei der Möbelfertigung aus Massivholz ist die Grundkonstruktionen unabhängig vom Entwurf materialgerecht 
auszuführen. Dieses gilt besonders für die unterschiedlichen Varianten von Breitenverbindungen im 
Vollholzbereich. Die Bretter müssen so zusammengefügt werden, dass sie einzeln arbeiten, also quellen und 
schwinden können.
Mit dem Programm FR_BV_GESPUFA.LSP geht es heute um eine Routine, mit der sich die Konstruktionsdaten einer 
gespundeten Breitenverbindung inklusive 45-Grad-Fasen auf einfache Art individuell festlegen und ausführen 
lassen. Die zeichnerische Aufbereitung der Breitenverbindung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten 
in der zur Programmroutine gehörenden Dialogbox. Die gespundeten Bretter werden an der einen Kante mit einer 
Feder und an der anderen Kante mit einer Nut versehen. Zusätzlich wird eine 45-Grad-Fase angebracht. Die 
Verbindung entsteht, indem man die Feder- und Nutseite der Bretter zusammenführt. 
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für 
eine technisch einwandfreie Ausführung garantieren. So sollte die Nuttiefe dieser Konstruktion zwischen 1/3 
bis 1/2 der Brettdicke betragen, die Nutbreite wird generell auf 1/4 der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite 
der einzelnen Bretter ist im Möbelbau wegen ihres Schwundverhaltens möglichst kleiner als 120 mm zu wählen. 
Zunächst werden im unteren Teil der Maske die Konstruktionsdaten eingegeben. Entweder auf der linken Seite über 
eine Listbox oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds aus drei 
Ausführungsvarianten: linkes, mittleres und rechtes Brett. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die 
Dialogbox je nach Klick auf die vordere oder nächste Brettkonstruktion. Die Vorgaben lassen sich nach Bedarf 
überschreiben:
Lm	Brettbreite
D1	Brettdicke
D2	Federlänge/Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
D3	Nutbreite (wird auf 1/3 D1 berechnet)
Fa1	45-Grad-Fase
KZ	Vollholz-Kurzbezeichnung
ScA	Schraffurabstand
ScW	Schraffurwinkel
Zur weiteren Detailbearbeitung lässt sich die erstellte Brettkonstruktion „Auf Grenzen zoomen“. Das LISP-Programm 
verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebenen Layern liegen. 
„LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk gültige DIN 919 
„Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren erfüllen ebenfalls 
die Vorgaben nach DIN 919.