ACM-2025-03-06

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 03
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-LAYEINSTELL.LSP
Funktionalität: Einstellung von Layern per Namenfilter ändern
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2014
Befehle: ACM-LAYEINSTELL
Bezug: online 


Beschreibung
============

Layereinstellungen ändern

Durch den geschickten Einsatz der Layertechnik lässt sich die optische Komplexität einer Zeichnung reduzieren und ihre Anzeigeleistung verbessern, 
indem beispielsweise festgelegt wird, welche Objekte angezeigt werden oder sich plotten lassen. Das Ausschalten oder Einfrieren von Layern eignet 
sich insbesondere, wenn für die Detailarbeit an Objekten auf einem bestimmten Layer oder Layersatz eine bereinigte Ansicht benötigt wird, 
oder wenn bestimmte Details, wie zum Beispiel Bezugslinien, nicht geplottet werden sollen. 
Ob Layer besser gefroren oder ausgeschaltet werden, hängt von der Arbeitsweise und der Größe der Zeichnung ab. Objekte auf ausgeschalteten Layern 
sind nicht sichtbar, verdecken jedoch weiterhin andere Objekte, wenn der Befehl VERDECKT zum Einsatz kommt. Zudem wird beim Ein- oder Ausschalten 
von Layern die Zeichnung nicht regeneriert. Dagegen sind Objekte auf gefrorenen Layern ebenfalls nicht sichtbar, verdecken aber keine anderen Objekte. 
Das Tauen eines oder mehrerer Layern hat zur Folge, dass die Zeichnung regeneriert wird, wodurch das Frieren und Tauen von Layern bei großen 
Zeichnungen zeitaufwändiger sein kann als das Ein- und Ausschalten. 
Durch das Sperren von Layern lässt sich das Risiko ausschalten, dass Objekte unbeabsichtigt verändert oder gar gelöscht werden. Für das Einstellen 
der beschriebenen Layereinstellungen bietet AutoCAD eine Reihe von Befehlen. 
Mit dem Tool ACM-LAYEINSTELL.LSP kommt eine Variante hinzu, deren Spezialität die Wahl der zu ändernden Layer anhand einer Filterzeichenfolge ist. 
Dafür kann im Dialogfeld des Tools eine Zeichenfolge eingetragen werden, die an beliebiger Stelle und in beliebiger Groß-/Kleinschreibung in den 
Namen der zu bearbeitenden Layer vorhanden sein muss. Über acht Optionsfelder werden dann die oben beschriebenen Eigenschaften festgelegt. 
Einen detaillierten Report darüber, an welchen Layern was verändert wurde, schreibt das Programm im Anschluss ins AutoCAD-Textfenster.