ACM-2023-04-05

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 04
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_STAMM.LSP
Funktionalität: naturähnliche Stammobjekte erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: ACM_STAMM
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Naturähnliche Stammobjekte

Der Gebrauch naturnaher Baumaterialien wie Holz liegt stark im Trend. Auch ganze Stämme zu verwenden, ist 
nicht unüblich: etwa in Blockhaus-, Mauern- oder Palisadenstrukturen, als Sitz- und Klettermöglichkeiten 
oder als Teil von Baumsymbolen. Im CAD werden sie dabei oft als Zylinder konstruiert und sehen so immer 
etwas zu perfekt und künstlich aus. 
Möchte man diesen Effekt verhindern, muss man naturnahe Stämme mit nicht ganz gerade durchgehenden, teilweise 
leicht verdrehten Segmenten, erstellen. Um mehrere Stämme nebeneinander zu platzieren, darf auch kein Stamm 
wie der andere aussehen. Deshalb benötigt man eine Stammmodellierung mit Zufallsparametern, die nie den gleichen 
Baum konstruiert. 
Für derartige Fälle lässt sich das Tool ACM_STAMM.LSP gut einsetzen. Mit ihm kann man je nach Voreinstellung 
naturähnliche Stämme als Volumenkörper oder Flächenobjekte auf dem aktuellen Layer erstellen. Diese Stämme 
weisen die voreingestellte Höhe und den unteren und oberen vorgegebenen Stammdurchmesser auf. Sie werden dann 
pro Baum an den eingegebenen Standorten mit einer Z-Höhenausrichtung zum aktuellen BKS platziert. Dazwischen 
werden entsprechend der angegebenen Segmentanzahl Zwischenstammsegmente erstellt, die von entsprechenden 
durchschnittlichen idealen Segmentabschnittswerten innerhalb der vorgegebenen Toleranzbereiche und entsprechend 
eines Zufallsfaktors abweichen.
Alle Voreinstellungen sind in den Zeicheneinheiten der Zeichnung angegeben. Die Toleranzwerte bestimmen zum 
einen, wie weit die einzelnen Durchmesser der einzelnen Segmente entsprechend der Idealverjüngung maximal 
abweichen, aber auch wie weit einzelne Segmente aus dem Lot auslenken dürfen. Ebenso können die einzelnen 
Segmente von der gleichmäßigen Segmentierungshöhe abweichen und damit verschiedene Segmentlängen aufweisen. 
Die erstellten Objekte wie 3DSOLID und LOFTEDSURFACE lassen sich bei Bedarf im Nachhinein noch modifizieren.