ACM-2023-04-08

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 04
Autor: Dieter Ribbrock
Programm: DR_KLAPPE_N.LSP  
Funktionalität: Klappen-Eckkonstruktionen mit Schattennut
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: DR_KLAPPE_R
Bezug: Online

Beschreibung
============

KLAPPEN MIT SCHATTENNUT

Mit der Routine DR_KLAPPE_N.LSP lassen sich Klappen mit maßvariabel einstellbaren und umlaufenden Schattennuten 
erstellen. 
Klappen finden sich im Möbelbau vor allem an Schränken, Tischen und Truhen. Als konstruktive Gegebenheit bei 
allen Klappenarten (egal, ob stumpf einschlagend oder stumpf aufschlagend) werden sie an einer horizontal 
verlaufenden Kante angeschlagen, um die sich die Klappen drehen. Zur Gestaltung und Akzentuierung von Möbeln 
wählen Designer gerne verschiedene Varianten. 
Die zeichnerische Aufbereitung der Klappenkonstruktion erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Konstruktionsdaten 
in der zugehörigen Dialogbox, die nach dem Start des Programms erscheint. In dieser kann man entweder über eine 
Listbox auf der linken Seite oder durch Anklicken des auf rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds aus vier 
Ausführungsvarianten wählen. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox – je nach Klick in 
der unteren oder oberen Bildhälfte – auf eine weitere Klappenkonstruktion. Hier lässt sich zwischen den Varianten 
„Korpus und Front mit Massivholzanleimer“ oder „Korpus mit Kantenbeschichtung und Front mit Massivholzanleimer“ 
auswählen. 
In der Dialogbox befinden sich auf der rechten Seite unterhalb des Vorschaubilds auch Eingabefelder mit passenden 
Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen:
D1: Materialdicke der Korpusseite
D2: Materialdicke der Klappe
D3: Materialdicke der Massivholzanleimer (wird bei Kantenbeschichtung ausgegraut)
LM: Materiallänge, ausgehend vom Patzierpunkt 
Nm: Nutmaß der Schattenfuge
KZ: Kurzeichen/Eingabefeld für die Plattenbeschriftung
Zudem lassen sich in der Dialogbox (ergänzend zur gewünschten Konstruktion und je nach Plattenart) die zugehörigen 
Furnierbegleitlinien ein- oder ausschalten. Zur weiteren Detailbearbeitung kann man außerdem die erstellte 
Klappenkonstruktion heranzoomen.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der sich die einzelnen Objekte auf vorgegebenen 
Layern befinden. „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt; die erzeugten Schraffuren erfüllen 
ebenfalls die DIN-Vorgaben.
Für die tägliche Arbeit mit dem Programm kopiert man die Dateien in ein Verzeichnis, auf das der Supportdateisuchpfad 
von AutoCAD verweist. Sollte AutoCAD nichts vorgeben, ist ein neues Verzeichnis anzulegen und dieses zum 
Supportdateisuchpfad hinzuzufügen.