ACM-2024-04-08

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 04
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_FALZ-HOK.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit überfälzter Fuge und Hohlkehle
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_FALZ-HOK
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung

Diese Routine kann zur zeichnerischen Darstellung einer nicht verleimten Breitenverbindung mit überfälzter 
Fuge und Hohlkehle genutzt werden. Massivholzmöbel müssen in ihren Grundkonstruktionen, unabhängig vom Entwurf, 
materialgerecht ausgeführt werden. Dieses gilt auch für die unterschiedlichen Arten von Breitenverbindungen 
im Vollholzbereich. Dabei werden die einzelnen Bretter so zusammengefügt, dass sie einzeln arbeiten können 
– bedeutet quellen und schwinden.
Mit dem Programm FR_BV_FALZ-HOK.LSP stellen wir eine Routine vor, mit der man die Konstruktionsdaten einer 
überfälzten Breitenverbindung ausführen kann, ergänzt um eine „gestalterische Hohlkehle“. 
Die Zeichnungserstellung der Breitenverbindung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur 
Programmroutine gehörenden Dialogbox. Die dort genutzten Voreinstellungen berücksichtigen dabei die elementaren 
Konstruktionsvorgaben für eine technisch einwandfreie Ausführung. So sollten Falztiefe und -höhe stets die 
halbe Brettdicke betragen und die Brettbreite der einzelnen Bretter wegen ihrem Schwundverhalten möglichst 
kleiner als 120 mm sein.
Auf der linken Seite der Dialogbox lässt sich in einer Liste oder durch Anklicken des eingebundenen 
Vorschaubilds auf der rechten Seite aus den drei Ausführungsvarianten wählen: linkes, mittleres und rechtes 
Brett. Je nach Klick in die untere oder obere Bildhälfte, wechselt die Dialogbox beim Anklicken des 
Vorschaubilds auf eine weitere Brettvariante. Zudem befinden sich dort wie gewohnt auf der rechten Seite die 
Eingabefelder mit den passenden Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen:
Lm: Brettbreite
D1: Brettdicke
D2: Falzlänge (D 1/2 empfohlen)
D3: Falzhöhe (D 1/2 empfohlen)
Ho1: Hohlkehle (< ½ D3 empfohlen)
KZ: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA: Schraffurabstand
ScW: Schraffurwinkel
Die Dialogbox bietet aber auch die Möglichkeit zur weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfs 
„Auf Grenzen zoomen“.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Struktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebenen Layern 
liegen. „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren erfüllen 
ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919. 
Für die regelmäßige Nutzung des Programms kopiert man sich die Dateien in ein Verzeichnis, auf das der 
Supportdateisuchpfad von AutoCAD verweist. Ist in AutoCAD keiner angegeben, muss man sich ein neues Verzeichnis 
anlegen, das dem Supportdatei-Suchpfad hinzugefügt wird.