ACM-2024-04-07

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 04
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-STPNUMMERN.LSP
Funktionalität: Stützpunkte von Polylinien und Polygonnetzen nummerieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-STPNUMMERN
Bezug: 0nline


Beschreibung
============

Stützpunkte von Polylinien nummerieren

Bei einmal erstellten Polylinien ist später schwer zu erkennen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Segmente 
aneinandergefügt wurden. Noch unklarer ist es bei Polylinien, die aus einzelnen Linien und Bogen mit dem Befehl 
PEDIT zu einem Gesamtobjekt verbunden wurden. In vielen Fällen ist die Objektreihenfolge auch ohne Belang.
Bildet die Polylinie aber beispielsweise die Grundlage für die Ableitung von CNC-Programmen, kommt der 
Stützpunktreihenfolge eine entscheidende Bedeutung zu. Um sich dann einen Überblick über den Ablauf der 
Polylinie zu verschaffen, kann man auf das Tool ACM-STPNUMMERN.LSP zurückgreifen, das an den 
Polylinienstützpunkten den Erstellungsablauf mit Nummern dokumentiert. Nach dem Start des Programms werden 
zunächst in der Befehlszeile die aktuellen Einstellungen für den zum Einsatz kommenden Layer und Textstil 
sowie die Texthöhe angezeigt. Über die Option „Einstellungen“ wird ein Dialogfeld eingeblendet, mit dem 
sich der Befehl passgenau auf die optimalen Werte zuschneiden lässt. In zwei Pop-up-Listen lassen sich dann 
Layer und Textstil für die Nummern auswählen. Die gewünschte Texthöhe wird in ein Eingabefeld eingetragen. 
Die zuletzt verwendeten Werte sind dabei im Dialogfeld immer schon voreingestellt.
Ein Klick auf die OK-Schaltfläche beendet den Dialog und fordert anschließend zur Wahl des zu beschriftenden 
Objekts auf. Wählbar sind dabei 2D- und 3D-Polylinien sowie LW-Polylinien und Polygonnetze. Die Lage der gewählten 
Objekte im dreidimensionalen Raum spielt dabei keine Rolle. Für das Auslesen der einzelnen Stützpunktkoordinaten, 
die für die Platzierung der Nummern benötigt werden, legt die Funktion LW-Polylinien temporär flach auf die 
XY-Ebene des WKS, beschriftet die Stützpunkte und platziert die Polylinie danach wieder gemeinsam mit den 
Nummern an der ursprünglichen Position. 