ACM-2025-04-05

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_KENNUNG.LSP
Funktionalität: automatisierte Bereinigung von Layer- oder Blockkennzeichnungen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2025
Befehle: ACM_KENNUNG
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Layer- oder Blockkennzeichnungen bereinigen

Im heutigen vernetzten Berufsalltag muss man viele Daten externer Partner oder Datenbereitsteller in seine 
Projekte integrieren und bearbeiten können. Dabei werden oft Daten mit hunderten Layern und Blöcken eingelesen. 
Aber nicht immer entsprechen diese den internen Bürostandards. So verzichten die meisten Büros auf Umlaute 
und Sonderzeichen, da diese oft von fachspezifischen Produkten Dritter nicht richtig verarbeitet werden können 
und es dann zu funktionalen Problemen kommen kann. Aber was tun, wenn die eingelesenen Daten eine Vielzahl 
solcher Kennzeichnungen aufweisen?
Das Tool ACM_KENNUNG.LSP ersetzt in einem Durchlauf automatisch bestimmte Buchstaben durch andere oder -kombinationen. 
Die zu ersetzenden Buchstaben sind einfach durch Semikolon getrennt aufzulisten. Die Ersatzbuchstaben und 
Buchstabenkombinationen sind in dergleichen Reihenfolge wie die zu ersetzenden Buchstaben, ebenfalls durch 
Semikolon getrennt anzugeben. Gibt man versehentlich zu wenige Ersatzzeichen ein, werden die fehlenden Zeichen 
nicht ersetzt. Zusätzlich lassen sich je nach Auswahl des Ersetzungsmodus der Layer-/Blocknamen auch voreingestellte 
Vor- und/oder Nachsilben voran-/nachstellen. Über den Objektmodus ist festzulegen, ob Layer oder Blocknamen ersetzt 
werden sollen. Die Layer werden auch umbenannt, wenn diese gefroren sind. Mit dem Zurück-Befehl kann man die 
Toolaktionen rückgängig machen. 