ACM-2025-04-03

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Thomas Krüger
Programm: ACM-DIMCHANGE.LSP
Funktionalität: Bemaßungen bearbeiten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2018
Befehle: DIMRND DIMPRECISION DIMCHECK+ DIMCHECK- DIMORG DIMCBYLAYER
Bezug: Online


Beschreibung
============

Bemaßungen schnell anpassen

Das Bemaßen von Bauteilen in technischen Zeichnungen ist einer der wichtigsten Grundbestandteile des technischen 
Zeichnens, da nur durchs Eintragen von Maßen die Bauteile reproduzierbar werden. Die Grundregeln für das Bemaßen 
technischer Zeichnungen sind in der DIN 406-10 und DIN 406-11 beschrieben. Beschrieben sind die Abmessungen, also 
Länge, Höhe, Durchmesser usw. sowie die Form von Bauteilen. 
AutoCAD hält zum Erstellen und Bearbeitung von Bemaßungen verschiedene Befehle vor. Aber nicht immer will man alle 
Möglichkeiten nutzen und sich durch verschiedene Menüstrukturen hangeln. Deshalb stellt das Tool ACM-DIMCHANGE.LSP 
verschiedene Befehlsaufrufe bereit, die die vorhandenen AutoCAD-Befehle ergänzen:

- DIMRND: ändert den Rundungsfaktor bei allen angewählten Bemaßungen auf einen Rutsch, etwa auf 1, so dass sich 
  keine Kommamaße ergeben; oder auf 5, dass alle Maße auf 5 oder 0 enden 
- DIMPRECISION: setzt die angezeigte Genauigkeit bei allen vom Anwender ausgewählten Bemaßungen, also die 
  angezeigten Kommastellen
- DIMORG: entfernt alle Textüberschreibungen bei den gewählten Bemaßungen, so dass das angezeigte Maß wieder dem 
  gemessenen Wert entspricht
- DIMCHECK+: wandelt auszuwählende Bemaßungen mit einem Klick in eine Prüfbemaßung um, so dass sie sich von einem 
  abgerundeten Rahmen hervorheben
- DIMCHECK-: entfernt alle Prüfbemaßungseinstellungen
- DIMCBYLAYER: setzt alle Farben bei auszuwählenden Bemaßungen auf "VonLayer"

Alle durch diese zusätzlichen Befehle vorgenommenen Änderungen lassen sich durch den _UNDO-Befehl wieder rückgängig 
machen. 