ACM-2025-04-04

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Jörn Bosse
Programm: HOEHENDIFFERENZEN.LSP
Funktionalität: Höhendifferenz in Attribut
Format: LISP
Lauffähig: ab AutoCAD 2021
Befehle: HDI
Bezug: Online


Beschreibung
============

Höhendifferenz in Attribut

Im Vermessungswesen geht es oft um Flächenpunkte, etwa Fußböden oder Fassaden. Aus gemessenen Punkten werden 
dann die lotrechten Abweichungen zur Sollfläche dargestellt. Das geschieht über Textanschriebe (Attribute von 
Blöcken) mit positiven, negativen oder neutralen Abweichungen: +0.001 | -0.001 | ±0.000.
Beispiel: Auf einer XY-Ebene werden einzelne Raumpunkte, etwa durch einen Scanner, gemessen. Die lotrechten 
Abweichungen zur Ebene werden durch Blöcke/Attribute dargestellt. So kann man anhand der positiven und negativen 
Abstandwerte eine Beurteilung der Fläche vornehmen.
Mit dem Programm HOEHENDIFFERENZEN.LSP lässt sich die oben beschriebene Aufgabe gut bewältigen. Dafür wird ein 
BKS so erstellt, dass dessen XY-Ebene der Sollfläche entspricht. Dann lassen sich auf AutoCAD-Punkte oder 
Punktblöcke neue Blöcke einfügen, die zwei Attribute enthalten: zur Darstellung der Punktnummer und der lotrechten 
Abweichung zur Sollfläche. Die Ausrichtung der neuen Blöcke entspricht dem aktuellen WKS/BKS.
Die einzufügenden Blöcke sind namentlich durch das Programm festgelegt. Folgende Bezeichnungen werden verwendet:
- Blockname: "HDI" (Einfügelayer: "HDI-Block")
o Attribut: "PNR" (Layer: "HDI-Block-PNR")
o Attribut: "DIFF" (Layer: "HDI-Block-DIFF")
o Textstil: "HDI-ARIAL"
Wenn ein anderes Layout für den Block gewünscht ist, muss man mit einer Vorlagendatei und geänderter Blockdefinition 
arbeiten. Die namentlichen Festlegungen sind einzuhalten. Beim Einfügen der Blöcke sind folgende Einstellungen 
vorzunehmen:
- Nachkommastellen für die Darstellung der Abweichungen zur Fläche
- Punktnummer aus vorhandenen Blöcken übernehmen, oder ab einer Punktnummer laufend hochzählen
- Einfügefaktor, um die Größendarstellung der neuen Blöcke zu verändern