ACM-2025-04-06

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-BEMSTILNAMENAENDERN.LSP
Funktionalität: Umlaute, Eszett- und Leerzeichen sowie die Groß-/Kleinschreibung von Bemaßungsstilen ändern
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2010
Befehle: ACM-BEMSTILNAMENAENDERN
Bezug: online 


Beschreibung
============

Bemaßungsstilnamen ändern

Umlaute sind fester Bestandteil der deutschen Sprache, aber Raritäten im Rest der Welt. Daher ist es gerade 
beim Austausch mit internationalen Partnern ratsam, einen großen Bogen um "ä", "ö" und "ü" in Bemaßungsstilnamen 
zu machen. Bei Geschäftsverbindungen in die Schweiz sollte zudem tunlichst auf das scharfe S verzichtet werden, 
das dort nicht zum Einsatz kommt und auf eidgenössischen Tastaturen gänzlich fehlt. 
Über eigene Firmenstandards lassen sich entsprechende Namensregelungen steuern, dennoch kann es passieren, dass 
deutschsprachige Partner Zeichnungen zur Verfügung stellen, die diesen Vorgaben zuwiderlaufen. Sind Austauschdokumente 
umlautverseucht, sollten die Bemaßungsstilbezeichnungen vor der Weitergabe internationalisiert werden. Einige 
wenige Bemaßungsstile lassen sich schnell per Hand umbenennen, ab einer gewissen Anzahl wird es aber mühsam und 
zeitraubend. 
Das Tool ACM-BEMSTILNAMENAENDERN.LSP dagegen erledigt diese Aufgabe im Handumdrehen mit zwei Schritten. Zunächst 
werden in einem Dialogfeld die Befehlsoptionen festgezurrt. Ist das Kontrollkästchen "Umlaute" aktiviert, ändert 
die Routine alle "ä", "ö" und "ü" entsprechend ihrer Groß-/Kleinschreibung in "ae", "oe2 oder "ue". Für die 
Umwandlung aller "ß" in Doppel-S ist die Option "Eszett" zuständig.
Möchte man auch Leerzeichen aus den Bemaßungsstilnamen eliminieren, gibt es hierfür drei Möglichkeiten. Entweder 
werden die Leerzeichen komplett entfernt oder gegen Binde-/Unterstriche ausgetauscht. Schließlich lässt sich auch 
noch die Groß-/Kleinschreibung auf dreierlei Arten beeinflussen: Komplett groß oder klein oder der erste Buchstabe 
wird groß und das Folgende klein geschrieben. Sind alle Änderungsregeln festgelegt, bestimmt der zweite Schritt, 
welchen Bemaßungsstilen eine Behandlung zuteilwird. Hierbei besteht die Wahl zwischen "alle Bemaßungsstile" und der 
Option "Auswahlliste", die ein weiteres Dialogfeld öffnet, in dem sich gezielt einzelne Bemaßungsstile herauspicken 
lassen. Nachdem auch dieser Schritt getan ist, tauft die Funktion alle gewählten Bemaßungsstile wunschgemäß um. 