ACM-2025-04-08

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_GESPURUN.LSP 
Funktionalität: Unverleimte Breitenverbindung mit gespundeten Fugen und Radien
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_GESPURUN
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung

Bei der Möbelfertigung aus Massivholz sind die Grundkonstruktionen unabhängig vom Entwurf materialgerecht 
auszuführen. Dieses gilt besonders für die unterschiedlichen Varianten von Breitenverbindungen im 
Vollholzbereich. Die Bretter müssen so zusammengefügt werden, dass sie einzeln arbeiten - quellen und schwinden.
Mit dem Programm FR_BV_GESPURUN.LSP stellen wir eine Routine vor, mit der sich Konstruktionsdaten einer 
gespundeten Breitenverbindung inklusive Radien/Längsrundungen auf einfache Art individuell erstellen lassen. 
Die zeichnerische Aufbereitung der Breitenverbindung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in die 
zur Programmroutine gehörende Dialogbox.
Das Programm erstellt einfache Breitenverbindungen mit gespundeten Fugen und Radien. Die gespundeten Bretter 
werden an der einen Kante mit einer Feder und an der anderen Kante mit einer Nut versehen. Zusätzlich wird eine 
Rundung mit einem Radius angebracht. Die Verbindung entsteht, indem man die Feder- und Nutseite der Bretter 
zusammenführt. 
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für eine 
technisch einwandfreie Ausführung garantieren. So sollte die Nuttiefe dieser Konstruktion zwischen 1/3 bis 1/2 
der Brettdicke betragen, die Nuthöhe wird generell auf 1/4 der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der einzelnen 
Bretter sollte im Möbelbau wegen ihres Schwundverhaltens möglichst kleiner als 120 mm sein. 
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Nachdem man im unteren Teil der Maske die Konstruktionsdaten 
eingegeben hat, wählt man über eine Listbox oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen 
Vorschaubilds aus den drei Ausführungsvarianten: linkes, mittleres oder rechtes Brett. Beim Anklicken des ersten 
Vorschaubilds wechselt die Dialogbox je nach Klick auf die vordere oder nächste Brettkonstruktion. Die Vorgaben 
der Dialogbox lassen sich nach Bedarf überschreiben, zudem beinhaltet sie die Möglichkeit zur weiteren 
Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfs "Auf Grenzen zoomen":
Lm	: Brettbreite
D1	: Brettdicke
D2	: Federlänge/Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
D3	: Nutbreite (wird auf 1/3 D1 berechnet)
Ru1	: Radius der Längsrundung
KZ	: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA	: Schraffurabstand
ScW	: Schraffurwinkel
Die eigenständige Struktur beinhaltet die Layer "LT-A" und "LT-B". Sie ist angelehnt an die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 "Technische Zeichnungen - Holzverarbeitung - Grundlagen". Auch die erzeugten Schraffuren 
erfüllen diese Vorgaben.