ACM-2025-04-07

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-BLITZLAYER.LSP
Funktionalität: neuen Layer anhand aktueller Zeichnungseinstellungen erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2010
Befehle: ACM-BLITZLAYER
Bezug: 0nline


Beschreibung
============

Neuer Layer per aktueller Zeichnungseinstellung

Das A und O einer gut organisierten CAD-Zeichnung ist eine durchdachte Layerstruktur. Soll ein neuer Layer 
angelegt werden, geschieht dies für gewöhnlich im Layereigenschaftenmanager: auf das Schaltersymbol 
"Neuer Layer" klicken, dann noch Namen und Eigenschaften festlegen und schon befindet sich eine weitere 
Zeichnungsebene im aktuellen Dokument. 
Für einen Layer mit genau den Eigenschaften, die über die diversen Systemvariablen in der Zeichnung gegenwärtig 
eingestellt sind, lässt sich der Standardweg mit dem LISP-Tool ACM-BLITZLAYER.LSP abkürzen. Nach dem Befehlsaufruf 
mit "acm-blitzlayer" liest das Tool die aktuellen Zeichnungseinstellungen für die Farbe, den Linientyp, die 
Linienstärke sowie die Transparenz aus und hält sie für den Übertrag auf den neuen Layer bereit. So ist es möglich, 
schnell und einfach einen Layer mit Eigenschaften zu definieren, deren genaue Bezeichnungen vielleicht gar nicht 
bekannt sind, beispielsweise eine der unzähligen Truecolor- oder Farbbuchfarben. 
Für Eigenschaften, die aktuell den Wert "VonLayer" besitzen, verwendet das Tool die entsprechenden Werte des 
zurzeit aktiven Layers. In einem Dialogfeld lässt sich dann der Name der neuen Zeichnungsebene angeben. Gültige 
Namen bestehen aus mindestens einem und maximal 255 Zeichen, wobei die Zeichen < > / \ " : ; ? * | , = ` nicht 
verwendet werden dürfen. 
Bei ungültigen oder bereits vergebenen Namen erscheint ein entsprechender Hinweis und die Eingabe kann wiederholt 
werden. Mit einem Kontrollkästchen lässt sich noch bestimmen, ob der neue Layer auch noch gleich aktuell gesetzt 
werden soll. Die Einstellung dieser Option wird in der Zeichnung gespeichert und bildet beim nächsten Aufruf den 
Vorgabewert. Mit einem Klick auf den OK-Schalter wird der neue Layer angelegt und gegebenenfalls zum aktuellen 
gemacht. Die Routine ist uneingeschränkt lauffähig unter allen AutoCAD-Versionen ab Release 2010. 