ACM-2023-05-08

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 05
Autor: Dieter Ribbrock
Programm: DR_KLAPPE_S.LSP  
Funktionalität: Klappenkonstruktion mit seitlicher Abschrägung
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: DR_KLAPPE_S
Bezug: Online

Beschreibung
============

Klappen mit seitlicher Abschrägung

Mit der Routine DR_KLAPPE_S.LSP lassen sich Klappenkonstruktionen mit seitlicher Abschrägung erstellen. 
Diese Klappenform findet sich im Möbelbau vorwiegend an Schränken und wird als aufschlagende Konstruktion 
ausgeführt. Zur grazilen Gestaltung und Akzentuierung des Möbels wird diese Variante gerne von Designern 
gewählt. Häufig anzutreffen ist sie auch in Kombination mit Soft- und Postforming-Materialien. 
Mit dem Programm lassen sich Klappenkonstruktionen mit flexibel festlegbaren seitlichen Kantenabschrägungen 
an den Klappen erstellen. So kann man einen individuellen Akzent der Möbelgestaltung an Schrankfronten 
schaffen. Die Abmessungen der Klappenabschrägungen lassen sich einfach und individuell festlegen und 
ausführen. Die zeichnerische Aufbereitung der abgeschrägten Klappenkonstruktion erfolgt durch Eingabe 
aller erforderlichen Konstruktionsdaten in die zur Programmroutine gehörenden Dialogbox, die nach dem Start 
des Programms erscheint. Dort kann man, entweder auf der linken Seite über eine Listbox, oder durch Anklicken 
des auf rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds, aus vier Ausführungsvarianten wählen. Beim Anklicken des 
ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox – je nach Klick in die untere oder obere Bildhälfte – auf eine 
weitere Klappenkonstruktion. Man kann zwischen den Varianten „Korpus und Front mit Massivholzanleimer“ oder 
„Korpus mit Kantenbeschichtung und Front mit Massivholzanleimer“ wählen. 
In der Dialogbox befinden sich auf der rechten Seite unterhalb des Vorschaubilds Eingabefelder mit passenden 
Vorgaben, die sich wahlweise überschreiben lassen:
D1: Materialdicke der Korpusseite
D2: Materialdicke der Klappe
D3: Materialdicke der Massivholzanleimer
LM: Materiallänge ausgehend vom Platzierpunkt 
FM1: Fasenmaß 1
FM2: Fasenmaß 2
KZ: Kurzzeichen/Eingabefeld für die Plattenbeschriftung
Zudem lassen sich in der Dialogbox (ergänzend zur gewünschten Konstruktion und je nach Plattenart) die 
zugehörigen Furnierbegleitlinien an der Korpusseite ein- oder ausschalten. Zur weiteren Detailbearbeitung 
kann die erstellte Klappenkonstruktion zudem durch Setzen des Schaltknopfs „Auf Grenzen zoomen“ herangezoomt 
werden.
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebenen 
Layer liegen. Die Layer „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren 
erfüllen ebenfalls diese Vorgaben.
Für die tägliche Arbeit mit dem Tool sind die Dateien in ein Verzeichnis zu kopieren, auf das der 
Supportdateisuchpfad von AutoCAD verweist. Sollte keiner vorgegeben sein, ist ein neues Verzeichnis 
anzulegen. Das Programm kann nun über APPLOAD geladen werden und lässt sich mit DR_KLAPPE_S starten.