ACM-2024-05-08

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 05
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_FALZ-RUN.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit überfälzter Fuge und Kantenrundung
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_FALZ-RUN
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung 

Massivholzprodukte müssen in ihren Grundkonstruktionen, unabhängig vom Entwurf des Produkts, materialgerecht 
hergestellt werden. Dieses gilt auch für die unterschiedlichen Arten von Breitenverbindungen im Vollholzbereich. 
Dabei werden die jeweiligen Bretter so zusammengefügt, dass sie einzeln arbeiten – also quellen und schwinden können.
Mit dem Programm FR_BV_FALZ-RUN.LSP stellen wir Ihnen eine Routine vor, mit der Sie die Konstruktionsdaten einer 
überfälzten Breitenverbindungfachgerecht ausführen können, ergänzt um eine Kantenrundung. Dabei erfolgt die 
Zeichnungserstellung der Breitenverbindung durch Eingabe aller erforderlichen Daten in einer zur Programmroutine 
gehörenden Dialogbox.
Das Programm erstellt Breitenverbindungen mit Falz und zusätzlicher Kantenrundung. Die in der Dialogbox genutzten 
Voreinstellungen berücksichtigen alle elementaren Konstruktionsvorgaben für eine technisch einwandfreie Ausführung. 
So sollten die Falztiefe und Falzhöhe stets die halbe Brettdicke betragen und die Brettbreite der einzelnen Bretter 
wegen ihres Schwundverhaltens möglichst kleiner als 120 mm sein.
Nach dem Start des Programms erscheint eine Dialogbox, in der manaus einer Listbox oder durch Anklicken des 
eingebundenen Vorschaubilds auf der rechten Seite aus drei Ausführungsvarianten (linkes, mittleres und rechtes Brett) 
wählen kann. Beim Anklicken des Vorschaubilds wechselt die Dialogboxje nach Klick auf eine weitere Brettvariante. 
Unterhalb des Vorschaubilds befinden sich die Eingabefelder mit den passenden Vorgaben, die sich auch wahlweise 
überschreiben lassen:
Lm: Brettbreite
D1: Brettdicke
D2: Falzlänge (D 1/2 empfohlen)
D3: Falzhöhe (D 1/2 empfohlen)
Ru1: Rundung (< ½ D3 empfohlen)
KZ: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA: Schraffurabstand
ScW: Schraffurwinkel
Die Dialogbox bietet auch die Möglichkeit zur weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfes 
„Auf Grenzen zoomen“ die erstellte Breitenverbindung gezoomt auf dem Bildschirm darzustellen. 
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, bei der die einzelnen Objekte auf vorgegebenen 
Layer liegen. „LT-A“ und „LT-B“ werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“ angelegt. Die erzeugten Schraffuren erfüllen 
ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919. 
Für die regelmäßige Nutzung des Programms sind die Dateien in ein Verzeichnis zu kopieren, auf das der 
Supportdatei-Suchpfad von AutoCAD verweist. Ist dort keiner vorgegeben, muss man ein neues Verzeichnis anlegen 
und dieses hinzufügen.