ACM-2025-05-01

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 05
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_MOVE-DIMCHAIN.LSP
Funktionalität: Maßketten positionieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: K_MOVE-DIMCHAIN
Bezug: Online


Beschreibung
============

Maßketten positionieren

Wie in der letzten Ausgabe 4/2025 versprochen, kommt hier das Tool K_MOVE-DIMCHAIN.LSP, um Bemaßungsketten 
zu positionieren. Man klickt nach dem Start einfach eine Bemaßung an und alle Bemaßungen, die an diese 
angrenzen, werden gewählt. Das Erkennen der angrenzenden Bemaßungen wird in beide Richtungen bis zum Ende 
der Kette fortgesetzt. Man kann also auch eine Bemaßung irgendwo in der Mitte einer Bemaßungskette wählen. 
Die erkannten Bemaßungen lassen sich per "Select" markieren und sind damit für den Benutzer sichtbar ausgewählt.
Bei der folgenden Frage nach dem Basispunkt kann man entweder einen Punkt wählen oder per Enter den Startpunkt 
der anfangs gewählten Bemaßung verwenden. Sollten hierbei Maßpunkte, die zu dicht an der Maßkette liegen, mit 
gestreckt werden, werden diese nach dem Strecken korrigiert und liegen dann auf ihrem ursprünglichen Punkt. 
Da die Erkennung auch funktioniert, wenn Bemaßungen keinen Abstand zu ihren Messpunkten haben, lässt sich damit 
dieser Abstand auch wieder herstellen. Dies ist über Griffe oder auch Strecken allein nicht möglich. 
Jetzt wird der Befehl "STRECKEN" aufgerufen, um die Bemaßungskette neu zu positionieren. Bei der Auswahl von 
Start- und Endpunkt kann selbstverständlich auch der Objektfang verwendet werden.
Das Tool kann alle linearen (gedrehte und ausgerichtete) Bemaßungen (auch gemischt) in einer Kette verarbeiten. 
Es wird nicht nach unterschiedlichen Eigenschaften wie Bemaßungsstil, Layer, Farbe, usw. unterschieden. Das Tool 
arbeitet nicht in Benutzerkoordinatensystemen.