ACM-2025-05-08

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 05
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_GESPUHOK.LSP 
Funktionalität: unverleimte Breitenverbindung mit gespundeten Fugen und Hohlkehlen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_GESPUHOK
Bezug: Online

Beschreibung
============

Unverleimte Breitenverbindung mit gespundeten Fugen

Losgelöst vom Entwurf sind bei der Möbelfertigung aus Massivholz die Grundkonstruktionen materialgerecht 
auszuführen. Dies gilt auch für die unterschiedlichen Varianten von Breitenverbindungen im Vollholzbereich, 
so dass das Massivholz arbeiten, in der Fachsprache "quellen und schwinden" kann.
FR_BV_GESPUHOK.LSP ist eine Routine, mit der sich die Konstruktionsdaten einer gespundeten Breitenverbindung 
inklusive Radien/Längshohlkehlen auf einfache Art individuell erstellen lassen. Die zeichnerische Aufbereitung 
der Breitenverbindung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur Programmroutine gehörenden 
Dialogbox.
Das Programm erstellt einfache Breitenverbindungen mit gespundeten Fugen und Hohlkehlen. Die gespundeten Bretter 
werden an der einen Kante mit einer Feder und an der anderen Kante mit einer Nut versehen. Zusätzlich wird eine 
Hohlkehle angebracht. Die Verbindung entsteht, indem man die Feder- und Nutseite der Bretter zusammenführt. 
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für eine 
technisch einwandfreie Ausführung garantieren. So sollte die Nuttiefe dieser Konstruktion zwischen 1/3 - 1/2 der 
Brettdicke betragen, die Nuthöhe wird generell auf 1/4 von der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der einzelnen 
Bretter sollte im Möbelbau wegen ihres Schwundverhaltens möglichst kleiner als 120 Millimeter sein.
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Nachdem man im unteren Teil der Maske die Konstruktionsdaten 
eingegeben hat, wählt man über eine Listbox, oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen 
Vorschaubilds, aus den drei Ausführungsvarianten: linkes, mittleres oder rechtes Brett. Beim Anklicken des 
ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox je nach Klick auf die vordere oder nächste Brettkonstruktion. 
Die Vorgaben der Dialogbox lassen sich nach Bedarf überschreiben, zudem beinhaltet sie die Möglichkeit einer 
weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfs "Auf Grenzen zoomen":
Lm: Brettbreite
D1: Brettdicke
D2: Federlänge/Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
D3: Nutbreite (wird auf 1/3 D1 berechnet)
Ho1: Radius der Hohlkehle
KZ: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA: Schraffurabstand
ScW: Schraffurwinkel
Die hinterlegte Layerstruktur, unter anderem mit "LT-A" und "LT-B", bezieht sich auf die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 "Technische Zeichnungen - Holzverarbeitung - Grundlagen". Auch die benutzen Schraffurmuster erfüllen die Vorgaben nach DIN. 
Das Programm wird über den Befehl APPLOAD geladen und durch die Eingabe "FR_BV_GESPUHOK" in der Befehlszeile gestartet.