ACM-2024-06-05

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 06
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_DELTAKOPIEREN.LSP
Funktionalität: reihenförmiges Kopieren mit Deltaversatzwerten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2025
Befehle: ACM_DELTAKOPIEREN
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Kopieren mit Deltaversatzwerten

Mit dem seriellen Bauen hat auch die Bedeutung von Vervielfältigungsmethoden und der Bedarf an deren 
Automatisierung zugenommen. Auch, wenn es schon einige Vervielfältigungsmethoden wie etwa REIHE in AutoCAD 
gibt, so decken diese noch nicht alle potenziellen Optionswünsche an effizienten Mehrfachvervielfältigungs-
methoden ab. So lässt sich zum Beispiel beim AutoCAD-Reihe-Befehl kein Vervielfältigungsversatz zwischen 
den Vervielfältigungsebenen angeben. Benötigt man eine derartige Option, kann man aber gut das Tool 
ACM_DELTAKOPIEREN.LSP verwenden.
Wie beim klassischen Reihe-AutoCAD-Befehl lässt sich damit die Anzahl an Vervielfältigungsobjekten über 
Spalten-, Zeilen- und Ebenen-Anzahl festlegen. Ebenso kann man die Abstände der Objekte zueinander über die 
Spalten-, Zeilen- und Z-Ebenen-Abstände bestimmen. Bei denen ist zu beachten, dass neben den Objektlängen 
auch die erforderlichen Fugenabstände zwischen den Objekten mit hinzuzurechnen sind. 
Anders als beim klassischen Reihe-Befehl lässt sich aber zusätzlich noch ein X- und Y-Deltawert festlegen. 
Mit diesen Deltawerten kann eine XY-Verschiebung der jeweiligen Z-Ebenen-Objekte generiert werden. Dadurch 
lassen sich Stufen-/Treppeneffekte wie beispielsweise bei Pflaster- oder Mauerziegeltreppenstufen erzielen. 
Die Abstands- und Deltawertangaben beziehen sich auf die XY-Achsenbezüge des aktuellen BKS.
