ACM-2024-06-08

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 06
Autor: Felicitas Ribbrock
Programm: FR_BV_FEDER.LSP 
Funktionalität: Unverleimte Breitenverbindung mit gefedeter Fuge
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: FR_BV_FEDER
Bezug: Online

Beschreibung
============

UNVERLEIMTE BREITENVERBINDUNG MIT GEFEDERTEN FUGEN

Diese Routine dient zur zeichnerischen Aufbereitung einer unverleimten Breitenverbindung mit gefederten Fugen. 
Wird ein Möbel aus Massivholz gefertigt ist die Grundkonstruktionen dieses Massivholzproduktes unabhängig vom 
Entwurf und muss materialgerecht ausgeführt sein. Dieses gilt auch für die unterschiedlichen Varianten von 
Breitenverbindungen im Vollholzbereich. Dabei müssen die einzelnen Bretter so zusammengefügt werden, dass sie 
einzeln arbeiten - bedeutet: quellen und schwinden - können.
Mit dem Programm "FR_BV_FEDER.LSP" stellen wir Ihnen eine Routine vor mit der Sie die Konstruktionsdaten einer 
gefederten Breitenverbindung einfach und individuell festlegen und ausführen können.
Die zeichnerische Aufbereitung der Breitenverbindung erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der 
zur Programmroutine gehörenden Dialogbox.
Funktionsweise der Routine FR_BV_FEDER.LSP
Das Programm FR_BV_FEDER.LSP  erstellt einfache Breitenverbindungen mit Federn. Dabei werden die einzelnen Bretter 
an den Seitenkanten auf "Tiefe und Breite" genutet. In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die 
die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für eine technisch einwandfreie Ausführung berücksichtigen. So sollte die 
Nuttiefe etwa die halbe Brettdicke betragen, die Nutbreite wird generell auf 1/3 von der Brettdicke berechnet. Die 
Brettbreite der einzelnen Bretter wegen ihrem Schwundverhalten möglichst kleiner 120 mm gewählt werden.
Nach dem Start des Programms erscheint eine Dialogbox. Nachdem in einem ersten Schritt im unteren Teil der Maske 
die Konstruktionsdaten eingegeben wurden kann der Anwender, entweder auf der linken Seite über eine Listbox, oder 
durch Anklicken des auf rechten Seite eingebundenen Vorschaubildes, aus den drei Ausführungsvarianten - linkes Brett, 
mittleres Brett, rechtes Brett - wählen. Beim Anklicken des ersten Vorschaubildes wechselt die Dialogbox - je nach 
Klick in der unteren oder oberen Bildhälfte - auf die nächste Brettkonstruktion. 
Die Vorgaben der Dialogbox lassen sich nach Bedarf überschreiben:
Lm	: Brettbreite
D1	: Brettdicke
D2	: Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
D3	: Nutbreite (wird auf 1/3 D1 berechnet)
KZ	: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA	: Schraffurabstand
ScW	: Schraffurwinkel

Zudem bietet die Dialogbox die Möglichkeit zur weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfes 
"Auf Grenzen zoomen" die erstellte Brettkonstruktion heran zu zoomen. 
Das LISP-Programm verfügt über eine eigenständige Layerstruktur, die einzelnen Objekte werden auf vorgegebene 
Layer gelegt. Die Layer "LT-A" und "LT-B" werden mit Farben und Linientypen in Anlehnung an die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 "Technische Zeichnungen - Holzverarbeitung - Grundlagen" angelegt. Die erzeugten Schraffuren erfüllen 
ebenfalls die Vorgaben nach DIN 919. 
Für die tägliche Arbeit mit dem Lisp-Programm FR_BV_FEDER.LSP kopieren Sie die Dateien in ein Verzeichnis, auf das 
der Supportdatei-Suchpfad von AutoCAD verweist. Sollte Ihnen AutoCAD keinen Pfad angeben, so legen Sie ein neues 
Verzeichnis an und fügen dieses zum Supportdatei-Suchpfad hinzu.
Jetzt können Sie das Programm FR_BV_FEDER.LSP über den Befehl APPLOAD laden. Mit dem zusätzlichen Befehl "FR_BV_FEDER"
 kann das Programm gestartet werden.
