ACM-2025-06-08

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 06
Autor		: Felicitas Ribbrock
Programm	: FR_BV_UES.LSP 
Funktionalität	: unverleimte Breitenverbindung mit überschobener Schalung
Format		: LISP
Lauffähig ab 	: AutoCAD 2023
Befehle		: FR_BV_UES
Bezug           : Online

Beschreibung 												.
============

Unverleimte Breitenverbindung mit überschobener Schalung

Losgelöst vom Entwurf sind bei der Verarbeitung von Massivholz die Grundkonstruktionen materialgerecht auszuführen. 
Dieses gilt auch für die unterschiedlichen Varianten von Breitenverbindungen im Vollholzbereich, so dass das 
Massivholz arbeiten,in der Fachsprache„quellen und schwinden“, kann.
FR_BV_UES.LSP ist eine Routine, mit der sich die Konstruktion einer überschobenen Schalung auf einfache Art individuell 
erstellen lässt.Die Aufbereitung dieser Breitenverbindung, die unter anderem typisch für Einrichtungen im Alpenraum ist, 
erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur Programmroutine gehörenden Dialogbox.
Die Bretter werden an den Kanten so genutet, dass die Nutwangendicke und die Nutbreite gleich sind. Die Bretter lassen 
sich so überschoben zusammenstecken. Werden Bretter mit unterschiedlichen Profilen kombiniert, entstehen lebendige 
Oberflächen.
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für eine technisch 
einwandfreie Ausführunggarantieren. So sollte die Nuttiefe dieser Konstruktion die halbe Brettdicke betragen,und die 
Nuthöhe wird generell auf 1/3 der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der einzelnen Bretter sollte wegen ihres 
Schwundverhaltens kleiner als 120 mm sein.
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Nachdem man im unteren Teil der Maske die Konstruktionsdaten 
eingegeben hat,wählt man über eine Listbox oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen Vorschaubilds
aus den drei Ausführungsvarianten: linkes, mittleres oder rechtes Brett. Je nach Klick wechselt beim Anklicken des ersten 
Vorschaubilds die Dialogbox auf die vordere oder nächste Brettkonstruktion. Ihre Vorgaben lassen sich nach Bedarf 
überschreiben, zudem gibts die Möglichkeit einer weiteren Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfs „Auf 
Grenzen zoomen“.
Lm	: Brettbreite
D1	: Brettdicke
D2	: Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
KZ	: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA	: Schraffurabstand
ScW	: Schraffurwinkel

Die hinterlegteLayerstruktur„LT-A“ und „LT-B“ bezieht sich auf die im Tischlerhandwerk gültige DIN 919 „Technische 
Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“.Auch diebenutzen Schraffurmuster erfüllen die Vorgaben nach DIN. 
