ACM-2025-06-01

Jahrgang        : 2025
Ausgabe         : 06
Autor           : Andreas Kraus
Programm        : K_ROTATECOPY.LSP
Funktionalität  : auf Kreisbahn kopieren
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2020
Befehle         : K_ROTATECOPY
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============

Copy im Kreis herum

Architekten greifen immer öfter zum Zirkel statt zum Lineal. Dadurch entstehen schöne Gebäude mit Rundungen 
statt irgendwelcher „Kisten“.
In solchen Plänen zu arbeiten und die Technik verschiedener Gewerke anzuordnen, ist dann natürlich auch nicht 
in rechteckigen Anordnungen sinnvoll. Hat man alles in einem Raum platziert, könnte man vielleicht mit einer 
polaren Anordnung auch die anderen Räume füllen, aber der Architekt hat die weiteren Räume leider nicht ganz 
identisch gemacht. Es gibt Räume, die über mehr Achsen gehen und damit größer sind, nötige tragende Elemente 
machen die Räume etwas ungleich und auch die Türen sind nicht immer an der gleichen Stelle. Eine Auswahl von 
Objekten um einen Zentrumspunkt zu kopieren und an beliebiger, dem Raum angepasster Stelle abzusetzen, kann 
hier helfen.
Genau das macht K_ROTATECOPY.LSP. Nach dem Start wird nach zu kopierenden Objekten gefragt und danach nicht 
nach einem Startpunkt, sondern nach einem Zentrum. Ist das Zentrum gewählt, wird noch eine Startrichtung 
benötigt und die Objekte können jetzt beliebig im Kreis herum kopiert werden. Alle benötigten Punkte und 
Richtungen können natürlich auch mit Objektfang gewählt werden. Damit kann man etwa Gebäudeachsen, Fenster, 
Türen oder beliebige andere Referenzobjekte zur Platzierung im Raum verwenden. Eine Eingabe von Winkeln über 
die Tastatur ist ebenfalls möglich.Das Tool wird mit einem Rechtsklick beendet.
Selbstverständlich sind auch andere Anwendungen möglich, die Verwendung in runden Gebäudeteilen ist nur ein 
Beispiel, weil ich das Tool ursprünglich für diese Anwendung geschrieben hatte.
