ACM-2025-07-08

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 07
Autor		: Felicitas Ribbrock
Programm	: FR_BV_UESRU.LSP 
Funktionalität	: überschobene Schalung mit gerundetem Oberbrett
Format		: LISP
Lauffähig ab 	: AutoCAD 2023
Befehle		: FR_BV_UESRU
Bezug           : Online

Beschreibung 												.
============

Überschobene Schalung mit gerundetem Oberbrett

Bei der Verwendung von Massivholz sind die Grundkonstruktionen - losgelöst vom Entwurf - materialgerecht 
auszuführen. Dieses gilt auch für die Fertigung von Breitenverbindungen im Vollholzbereich. Dadurch wird 
garantiert, dass Massivholz arbeiten, in der Fachsprache "quellen und schwinden", kann.
FR_BV_UESRU.LSP ist eine Routine, mit der sich eine überschobene Schalung mit gerundetem Oberbrett 
individuell erstellen lässt. Die Aufbereitung dieser Breitenverbindung, die unter anderem typisch für 
Einrichtungen im Alpenraum ist, erfolgt durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur Programmroutine 
gehörenden Dialogbox.
Die Bretter werden an den Kanten so genutet, dass die Nutwangendicke und die Nutbreite gleich sind und sie 
so überschoben zusammengesteckt werden können. Durch die Kombination und im Wechsel mit an den Längskanten 
gerundeten Oberbrettern entsteht ein rustikales Erscheinungsbild.
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen hinterlegt, die die wesentlichen Konstruktionsvorgaben für 
die technisch einwandfreie Ausführung garantieren. So entspricht der Vorgabewert für die Nuttiefe der halben 
Brettdicke; die Nuthöhe wird generell auf 1/3 von der Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der einzelnen 
Bretter sollte wegen ihres Schwundverhaltens unter 120 Millimeter betragen.
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Im unteren Teil der Maske werden die Konstruktionsdaten 
eingegeben, danach wählt man über eine Listbox - oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen 
Vorschaubilds - aus den vier Ausführungsvarianten: "Linkes Startbrett, Oberbrett mit Längsradius, unteres 
Konstruktionsbrett oder rechtes Abschlussbrett". Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die Dialogbox 
je nach Klick auf die vorherige oder nächste Brettkonstruktion. 
Die Vorgaben der Dialogbox lassen sich überschreiben, zudem beinhaltet sie die Möglichkeit einer weiteren 
Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfes "Auf Grenzen zoomen".
Lm	: Brettbreite
D1	: Brettdicke
D2	: Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
RU1	: Längsradius
KZ	: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA	: Schraffurabstand
ScW	: Schraffurwinkel

Die hinterlegte Layerstruktur, unter anderem mit "LT-A" und "LT-B", bezieht sich auf die im Tischlerhandwerk gültige 
DIN 919 "Technische Zeichnungen - Holzverarbeitung - Grundlagen". Auch die benutzen Schraffurmuster erfüllen die 
Vorgaben nach DIN. 
