ACM-2025-07-05

Jahrgang        : 2025
Ausgabe         : 07
Autor           : Silke Molch
Programm        : ACM_LW.LSP
Funktionalität  : Linienobjekte auf Basis ihrer Längen selektieren und markieren
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2025
Befehle         : ACM_LW
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============
                                                                 
Linienobjekte selektieren und markieren 

Es kommt gar nicht mal selten vor, dass man alte, nicht sehr exakt konstruierte und oft auch in Liniensegmenten 
zerlegte Zeichnungen erhält, die viele winzig kleine Restlinien teilweise mit einer Linienlänge von Null 
aufweisen. Sind sie sehr komplex und unübersichtlich strukturiert, ist das Auffinden der winzig kleinen 
Restlinien sehr schwierig. Um das zu überwinden, wurde das Tool ACM_LW.LSP konzipiert. Mit dem Programmlassen 
sich Linienobjekte je nach Voreinstellung entsprechend ihrer Längeneigenschaft auffinden, markieren und 
selektieren. 
Durch Voreinstellung kann man festlegen, in welchem Längentoleranzbereich die Objekte selektiert werden sollen. 
Dazu gibt man als „Selektionswert von“ den kleinsten und über den „Selektionswert bis“ den größten Wert an, um 
den Toleranzbereich festzulegen. Dann werden alle Linienobjekte mit Längen größer oder gleich des kleineren 
Selektionswerts und kleiner oder gleich des größeren Selektionswerts ausgewählt. Auf diese Auswahl kann man mit 
einem nachfolgenden Befehl mit der Auswahloption „v“ für vorherige Auswahl zugreifen. 
Neben der Auswahlsatzbildung lassen sich über den Einfärben-Modus die ausgewählten Objekte auch einfärben. Je 
nach voreingestellter AutoCAD-Markierungsfarbe wird dann den selektierten Objekten die Markierungsfarbe zugeordnet. 
Je nach Flächenausdehnung des Projekts lassen sich aber auch farblich markierte Objekte nicht immer gut auffinden. 
Für solche Fälle kann auf dem aktuellen Layer über die Modus-Option „Hinweislinien“ die Konstruktion von Linien 
vom selektierten Objekt zum Ursprung des Benutzerkoordinatenursprungs generiert werden, um diese besser aufzufinden.


