ACM-2022-08-06

Jahrgang: 2022
Ausgabe: 08
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-LIBOZUPL.LSP
Funktionalität: Linien und Bogen in Polylinien umwandeln
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-LIBOZUPL
Bezug: Online


Beschreibung
============

Linien und Bogen zu Polylinien

Das Tool ACM-LIBOZUPL.LSP wandelt vorhandene Linien und Bogen in Polylinien um und hat für diese Aufgabe 
eine Reihe von Optionen im Angebot. Nach dem Befehlsaufruf werden zunächst die voreingestellten Werte zur 
Kontrolle angezeigt. Passen die Vorgaben, führt die Eingabetaste direkt zur gefilterten Wahl der zu 
konvertierenden Objekte. Je nach Konfiguration ist der Auswahlvorgang auf einen Objekttyp begrenzt oder 
Linien und Bogen sind im Doppelpack zu greifen. Objekte auf gesperrten Layern bleiben ausgeschlossen. Möchte 
man vor der Objektwahl noch das Befehlsverhalten anpassen, öffnet die Option „Einstellungen“ ein Dialogfeld, 
das alle Randbedingungen für den Konvertierungsvorgang steuert. 
Zuoberst im Dialogfeld regelt eine Pop-up-Liste, welche Elementtypen bei der Objektwahl den Weg in den 
Auswahlsatz finden. Den Polylinientyp, der den gewählten Objekten zugewiesen wird, legen zwei Optionsfelder 
fest. Zur Auswahl stehen die klassische 2D-Polylinie – bis einschließlich AutoCAD 13 war sie die 
Alleinvertreterin – oder die mit Release 14 hinzugekommene Lightweight-Polylinie, die seither den 
AutoCAD-Standard bildet und daher auch den schlichten Namen „Polylinie“ trägt.
Zusätzlich zur Typumwandlung lassen sich den neuen Objekten in einem Rutsch noch neue Werte für die 
drei Basiseigenschaften „Farbe“, „Layer“ und „Linientyp“ zuweisen. Entsprechend auch benannte Kontrollkästchen 
verwalten, welche Eigenschaften geändert werden sollen. So ist es beispielsweise möglich, lediglich den Layer 
zu verändern, den Linientyp und die Farbe aber unverändert zu lassen. Das Kontrollkästchen „Alle von 
Quellobjekten übernehmen“ deaktiviert die Auswahlmöglichkeiten und überträgt alle Eigenschaften der 
Ausgangsobjekte auf die Polylinien. Bei aktiver Option „Quellobjekte erhalten“ kopiert das Programm erst 
die gewählten Objekte und führt dann die Konvertierung durch; die Originale verbleiben in der Zeichnung.