ACM-2022-08-02

Jahrgang: 2022
Ausgabe: 08
Autor: Thomas Elbracht
Programm: R-TISCH.LSP 
Funktionalität: 3D-Beistelltisch aus Volumenkörpern erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2019
Befehle: R-TISCH
Bezug: Online


Beschreibung
============

Runder Tisch mit runden Beinen

Schräge Beine beim runden Tisch oder doch besser gerade? Rund sollen sie heute mal sein! Konisch oder 
zylindrisch? Das kann man später noch entscheiden. Ob Beistelltisch, Esstisch oder vielleicht auch 
Höckerchen, die Form ist gleich, nur die Größe ist unterschiedlich. Alles in allem eine Anzahl von Varianten, 
für die sich eine LISP-Routine lohnt, die die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt.
Das Programm R-TISCH.LSP erstellt einen runden Tisch aus 3D-Elementen mit den oben genannten Varianten. Die 
Routine bietet diverse Abfragen bezüglich der Größen sowie konstruktionsbezogene Maße. Mit Hilfe der 
3D-Elemente wird die räumliche Erscheinung dargestellt und auch eine Visualisierung ist möglich.
Mit dem Aufruf des Programms erscheint eine Dialogbox. Das Bild auf der linken Seite erklärt die verschiedenen 
Parameter mit Vorder- und Unteransicht des Tisches sowie einer Detailvergrößerung. Der rechte Teil der 
Dialogbox enthält Eingabefelder mit realistischen Werten. Hier sind die Werte einzugeben. Vorher ist 
allerdings zu überlegen, ob der Tisch so realisierbar ist. Beispielsweise sollten die Tischbeine aus 
konstruktiven Gründen weder zu dick noch zu dünn sein. Ebenfalls ist es aus gestalterischen Gründen 
sinnvoll, dass die Tischbeine und Tischplattengröße im optisch angenehmen Verhältnis stehen.
Im unteren Bereich wählt man über den Radio-Button, ob der Tisch drei oder vier Füße bekommt, darunter 
dann ob es schräge oder gerade Füße werden sollen. Je nach Kombination ändert sich das Bild auf der 
linken Seite und zeigt Erklärungen zu den Maßen. 
Die Routine ist ein Zusammenspiel verschiedener 3D-Befehle und dient dem Erstellen von Volumenkörpern 
und ihrer Bearbeitung. So werden etwa im Ablauf zwei Zylinder ineinander gezeichnet und diese mit 
Differenz von einander abgezogen, was in der Darstellung die Zarge ergibt. 
Sind nun die Wunsch-Tischmaße eingegeben, klickt man auf OK. Der Mittelpunkt des Tisches ist als 
Einfügepunkt anzugeben und das Möbel entsteht. Es lohnt sich, die Routine mehrfach aufzurufen. So können 
spielerisch mit verschiedenen Parametern vom Höckerchen über den Beistelltisch bis zum Esstisch mehrere 
Varianten entstehen. Falls ein Modelltisch „en miniature“ gefragt ist, generiert diese Routine auch die 
Geometrie zur Übergabe an den 3D-Drucker.