ACM-2023-08-08

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 08
Autor: Thomas Elbracht
Programm: TISCH-RF.LSP
Funktionalität: 3D-Tisch mit runden Füßen aus Volumenkörpern
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: TISCH-RF
Bezug: Online


Beschreibung
============

Wie sich‘s der Kunde wünscht

Mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist die Realisierung eines Möbels mit verschiedenen Materialien 
kein Problem. Am CAD-Bildschirm macht es zunächst keinen Unterschied, ob das Material aus Holz oder Metall 
besteht, denn erst in der Konstruktion ist darauf näher einzugehen. 
Beim Metall lässt sichein Tischgestell schlanker gestalten, auch das hat seinen Reiz. Und dann ist da noch 
die Dicke einereventuellen Glasplatte, die je nach Größe mitbedacht werden muss. Glas, Holz und Metall 
dehnen sich unterschiedlich aus, weshalb zwischen Fuß und Platte eine Dehnungsfuge wichtig ist. Möchte man 
die Füße zylindrisch oder konisch gestalten, bedeutet das für die schnelle 3D-Voransicht etwas mehr Aufwand. 
Die LISP-Routine TISCH-RF.LSP bietet bei der Fußgestaltung zwei Varianten und unterstützt den Einrichtungsplaner 
bei der Visualisierung. Alle Teile werden in 3D mit Volumenkörpern erstellt.
Mit dem Aufruf des Programms erscheint eine Dialogbox. Im rechten Teil sind alle Parameter mit sinnvollen 
Werten hinterlegt, sodass mit einem Klick auf OK ein Esstisch in gängiger Größe gezeichnet werden kann. Möchte 
man die Vorgaben ändern, lässt sich im oberen Bereich mit wenigen Eingaben die Größe des Tisches abfragen. Die 
runden Füße sind mit der Platte oben bündig. Heißt, dassdie vier Ecken der Platterund ausgearbeitet sind. 
Der Parameter „Plattenüberstand >Fuß“ ist das Maß, um wieviel die Platte gegenüber dem Fuß eingerückt ist. Der 
Parameter „Fußdurchmesser oben/unten“ entscheidet, ob die Füße zylindrisch oder konisch werden sollen. 
Alle Bauteile stehen in einer Beziehung zueinander, weshalb bei den Zargenmaßen sinnvolle Werte einzugeben 
sind. Mit den Radiobuttons „Holz/Metall“hat man die Wahl des jeweiligen Materials. Die Vorgabe ist Stahl. 
Klicken Sie auf den Button „Holz“, ändern sich die Vorgaben der Zargenmaße und die Farben für die Darstellung. 
All das lässt sich noch individuell überschreiben. Der Button „Farbwahl Fußgestell“ öffnet die Dialogbox 
„AutoCAD-Farbindex“. Hiermit lässt sich die Layerfarbe bestimmen, was der individuellen Darstellung von Holz 
oder Stahl dient. Die Farbwahl der Platte ist so vorzunehmen, wie es dem Erscheinen von Glas am nächsten kommt. 
Die verschiedenen Farben sollen die Materialien deutlich machen. Es sei denn, man will das Möbel später rendern, 
dann werden nur Materialien zugeordnet und Layerfarben spielen eine untergeordnete Rolle. 
Ist man mit den Eingabewerten einverstanden und klicktauf OK, verschwindet die Dialogbox und man wird nach dem 
„Einfügepunkt vorne links“ gefragt. Sollte das erste Ergebnis nicht gefallen, kann man die Routine ein zweites 
Mal aufrufen und die Parameterentsprechendändern.